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磁流体发电机  电磁流量计  霍尔效应

考点一   速度选择器（1-3T） 
考点二   质谱仪（4-7T）
考点三　 回旋加速器（8-13T）
考点四   磁流体发电机（14-17T）
考点五　 电磁流量计（18-21T）
考点六   霍尔效应（22-27T）

考点一   速度选择器  
1．工作原理：平行板中匀强电场E和匀强磁场B互相垂直。有如图甲、乙两种方向组合，带电粒子沿直线匀速通过速度选择器时有qvB＝qE，可得：v＝。
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2．速度选择器的特点
(1)只能选择粒子的速度，不能选择粒子的电性、电荷量、质量。
(2)具有单向性：在图甲、乙中粒子只有从左侧射入才可能做匀速直线运动，从右侧射入则不能。

1．（2022·广东·模拟预测）如图所示，M、N为速度选择器的上、下两个带电极板，两极板间有匀强电场和匀强磁场。匀强电场的场强大小为E、方向由M板指向N板，匀强磁场的方向垂直纸面向里。速度选择器左右两侧各有一个小孔P、Q，连线与两极板平行。某种带电微粒以速度v从P孔沿连线射入速度选择器，从Q孔射出。不计微粒重力，下列判断正确的是（　　）
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A．带电微粒一定带正电
B．匀强磁场的磁感应强度大小为
C．若将该种带电微粒以速率v从Q孔沿连线射入，不能从P孔射出
D．若将该带电微粒以的速度从P孔沿连线射入后将做类平抛运动


2．（2021·福建）一对平行金属板中存在匀强电场和匀强磁场，其中电场的方向与金属板垂直，磁场的方向与金属板平行且垂直纸面向里，如图所示。一质子（）以速度自O点沿中轴线射入，恰沿中轴线做匀速直线运动。下列粒子分别自O点沿中轴线射入，能够做匀速直线运动的是（　　）（所有粒子均不考虑重力的影响）
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A．以速度的射入的正电子    B．以速度射入的电子




C．以速度射入的核         D．以速度射入的a粒子
3．（2022·北京海淀·二模）如图甲所示，板长均为3d的两平行金属板P和Q之间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场，磁感应强度的大小为B，磁场的方向垂直纸面向里，电场方向垂直金属板向下，两板间距为2d。有一带正电粒子以速度从两板间中点O沿垂直电场和磁场的方向射入，恰好能沿中心线做直线运动。不计粒子所受到的重力以及平行板的边缘效应。
（1）求电场强度E。
（2）如图乙所示，仅撤去磁场，带电粒子仍以速度从O点沿中心线垂直电场射入，恰好能从Q板的右边缘飞出。
a．求带电粒子的比荷；
b．以O点为坐标原点，方向为x轴正方向，垂直于金属板向下为y


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657135101011006054
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