2024年陕西省建筑安全员-B证考试题库附答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。
A.2m B.2.5m C.3m D.4m

2.除按规定允许载人的（C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。
A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

3.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 ( A )。
A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

4.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

5.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。
A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

6.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

7.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

8.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。
A.36V B.24V C.12V D.6V

9.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。
A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

10.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。
A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

11.楼梯口应设置（ B）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于0.18m的挡脚板。
A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

12.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。
A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

13.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险
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