台州科技职业学院单招(计算机类）考试复习题库（含答案）
一、单选题
1.不保存在CMOS中的内容是()
A、操作系统
B、系统日期和时间
C、显卡类型
D、当前系统的硬件配置和用户设置
答案：A
2.存储管理是由分段存储管理和（）组成。
A、分段部件
B、分页部件
C、分页存储管理
D、虚拟管理
答案：C
3.ASCII码是指____。
A、国际标准信息交换码
B、欧洲标准信息交换码
C、中国国家标准信息交换码
D、美国标准信息交换码
答案：D
4.在OSI参考模型中，保证端到端的可靠性数据传输是在（）上完成的。
A、数据链路层
B、网络层
C、传输层
D、应用层
答案：C
5.改变控件在窗体中的上下位置应该修改控件的（）属性
A、Top
B、Left
C、Width
D、Right
答案：A
6.下列变量名中正确的是（）。
A、45
B、Print
C、a
D、top
答案：C
7.鼠标也称作显示系统纵横位置指示器，是计算机中重要的输入设备之一，具体分类有多种，以下分类哪一项正确()
A、按连接方式分为两键鼠标和三键鼠标
B、按连接方式分为机械鼠、光电鼠、激光鼠
C、按工作原理分为机械鼠、光电鼠、激光鼠
D、按工作原理分为有线鼠标和无线鼠标
答案：C
8.以下哪一项是支持INTELCPU的主板()
A、IntelH61IntelZ77
B、华硕P8H61技嘉GA-Z77X-UD5H
C、AMD870AMD970
D、微星870S-G46微星970A-G45
答案：B
9.计算机的内存储器可与CPU()交换信息。
A、不
B、直接
C、部分
D、间接
答案：B
10.下列不属于专用网络资源下载工具的是_____。
A、迅雷
B、netants（网络蚂蚁）
C、eMule（电驴）
D、kv3000
答案：D
11.（）把外部网络与内部网络隔开的屏障，保护内部网络免受非法用户的侵入。
A、路由器
B、交换机
C、服务器
D、防火墙
答案：D
12.关于网络协议，下列____选项是正确的。
A、是网民们签订的合同
B、协议，简单的说就是为了网络信息传递，共同遵守的约定
C、TCP/IP协议只能用于Internet，不能用于局域网
D、拔号网络对应的协议是IPX/SPX
答案：C
13.计算机的三类总线中，不包括____。
A、控制总线
B、地址总线
C、传输总线
D、数据总线
答案：C
14.使用电子邮件时，有时收到的邮件有古怪字符，既出现了乱码，这是由于____。
A、病毒
B、接收方操作系统有问题
C、发送方计算机故障
D、发送方计算机故障
答案：D
15.世界上首先实现存储程序的电子数字计算机是____。
A、ENIAC
B、UNIVAC
C、EDVAC
D、EDSAC
答案：C
16.把计算机分巨型机、大中型机、小型机和微型机，本质上是按____划分。
A、计算机的体积
B、CPU的集成度
C、计算机总体规模和运算速度
D、计算机的存储容量
答案：C
17.IP地址是____。
A、接入Internet的计算机地址编号
B、Internet中网络资源的地理位置
C、Internet中的子网地址
D、接入Internet的局域网
答案：A
18.通常一条计算机指令用来_____。
A、规定计算机完成一系列既定任务
B、规定计算机执行一个基本操作
C、执行一个系统工程
D、执行一个软件
答案：B
19.Internet中，FTP指的是_____。
A、用户数据协议
B、简单邮件传输协议
C、超文本传输协议
D、文件传输协议
答案：D
20.控件数组是通过（）来区分控件数组元素的。
A、名称
B、Count属性
C、Index属性
D、控件标题
答案：C
21.在OSI参考模型中数据链路层传送（）。
A、比特流
B、数据帧
C、数据报
D、报文
答案：B
22.用计算机进行资料检索工作，是属于计算机应用中的____。
A、科学计算
B、数据处理
C、实时控制
D、人工智能
答案：B
23.发送电子邮件时，如果接收方没有开机，那么邮件将（）。
A、丢失
B、保存在邮件服务器中
C、开机时重新发送
D、退还给寄信人
答案：B
24.桌面是WINDOWS面向（）的第一界面
A、系统
B、硬件
C、用户
D、程序
答案：C
25.Cache通常采用()
A、SRAM
B、SDRAM
C、DDRSDRAM
D、R2SDRAM
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