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[bookmark: _Toc73211321][bookmark: _Toc73582347][bookmark: _Toc73582700][bookmark: _Toc322354947] 1  总论
[bookmark: _Toc67316791][bookmark: _Toc67317345][bookmark: _Toc70669035][bookmark: _Toc73211322][bookmark: _Toc73582348][bookmark: _Toc73582701]1.1  任务的由来
[bookmark: _Toc73211323][bookmark: _Toc73582349][bookmark: _Toc73582702]1.2  评价目的
（1）通过资料收集和现场调查，掌握本项目的废水、废气、废渣的排放情况及污染负荷，为各环境要素的影响分析及采取的处理措施提供基础资料。
（2）通过环境现状监测与评价，查清项目所在区域的环境质量现状，为预测评价本项目的环境效益与环境不利影响提供依据。
（3）预测本顸目在建设期和运行期各阶段可能对周围环境产生的影响程度。
（4）通过技术经济的比较分析，提出合理的废水、废气和废渣的治理措施。
[bookmark: _Toc67316792][bookmark: _Toc67317346][bookmark: _Toc70669036][bookmark: _Toc73211324][bookmark: _Toc73582350][bookmark: _Toc73582703]1.3  编制依据
[bookmark: _Toc67316793]1.3.1  相关的环境保护法律、法规、条例
（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002.10.28； 
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，1996.5.15；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29； 
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29； 
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1 
（7）《中华人民共和国水土保持法》，1991.6.26；
[bookmark: _Toc67316794][bookmark: _Toc30499371][bookmark: _Toc32651912][bookmark: _Toc32654123][bookmark: _Toc34365402][bookmark: _Toc34366344][bookmark: _Toc34367338][bookmark: _Toc34888343][bookmark: _Toc34888656][bookmark: _Toc34888745][bookmark: _Toc34907757][bookmark: _Toc34910241][bookmark: _Toc35079739][bookmark: _Toc35080451][bookmark: _Toc37414856][bookmark: _Toc39431576][bookmark: _Toc39313153][bookmark: _Toc49788072][bookmark: _Toc49920202]1.3.2  环境影响评价技术规范
（1）《环境影响评价技术导则总刚》(HJ/T 2.1－93)；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T 2.2－93)；
（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T 2.3－93)；
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（4）《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T 2.4—1995)。
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[bookmark: _Toc67316796][bookmark: _Toc67317347][bookmark: _Toc70669037][bookmark: _Toc73211325][bookmark: _Toc73582351][bookmark: _Toc73582704]1.4  采用的评价标准
[bookmark: _Toc67316797]1.4.1  环境质量标准
[bookmark: _Toc67316798]1.4.2  污染物排放标准
[bookmark: _Toc67316799][bookmark: _Toc67317348][bookmark: _Toc70669038][bookmark: _Toc73211326][bookmark: _Toc73582352][bookmark: _Toc73582705]1.5  控制污染和保护环境的目标
[bookmark: _Toc67316800]1.5.1  水污染控制和环境保护目标
[bookmark: _Toc67316801]1.5.2  大气污染控制和环境保护目标
[bookmark: _Toc67316802]1.5.3  噪声污染控制和环境保护目标
[bookmark: _Toc67316803]1.5.4  环境敏感点
根据填埋场可能产生的污染，以及周边的环境，确定本评价的环境敏感点如表1—1所示。
表1－1  环境敏感点一览表
	环境敏感点名称
	敏感点距本项目距离
	环境敏感因素

	大沙河
	填埋场西面约1700米
	水环境

	建兴家具厂
	填埋场西面约20米
	大气环境、声环境
环境风险

	红花岭工业区
	填埋场西面约600米
	大气环境

	大园工业区
	填埋场南面约500米
	大气环境

	深圳大学城
	填埋场西南面约1000米
	大气环境

	项目北面的荔枝林
	填埋场北面约50米
	地下水环境和土壤环境

	平南铁路
	填埋场北面约200米
	大气环境

	留仙大道
	填埋场北面约300米
	大气环境
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[bookmark: _Toc73211328][bookmark: _Toc73582354][bookmark: _Toc73582707][bookmark: _Toc322354948]2 区域自然环境和社会环境调查
[bookmark: _Toc67316821][bookmark: _Toc67317361][bookmark: _Toc70669053][bookmark: _Toc73211329][bookmark: _Toc73582355][bookmark: _Toc73582708]2.1  自然环境概况
[bookmark: _Toc67316822]2.1.1  项目所在地理位置
[bookmark: _Toc39431600][bookmark: _Toc39313178][bookmark: _Toc49788083][bookmark: _Toc49920213][bookmark: _Toc56418964][bookmark: _Toc59240994][bookmark: _Toc67316823]2.1.2  区域气候气象
[bookmark: _Toc67316824]2.1.3  地质地貌
[bookmark: _Toc67316825]2.1.4  水文条件
[bookmark: _Toc67316826]2.1.5  土壤植被
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[bookmark: _Toc39431604][bookmark: _Toc39313182][bookmark: _Toc39457861][bookmark: _Toc40761924][bookmark: _Toc49788085][bookmark: _Toc49920215][bookmark: _Toc49920896][bookmark: _Toc50175303][bookmark: _Toc51130427][bookmark: _Toc56418668][bookmark: _Toc56418968][bookmark: _Toc56419037][bookmark: _Toc59240998][bookmark: _Toc59432546][bookmark: _Toc59516377][bookmark: _Toc60112477][bookmark: _Toc67316827][bookmark: _Toc67317362][bookmark: _Toc70669054][bookmark: _Toc73211330][bookmark: _Toc73582356][bookmark: _Toc73582709]2.2  区域社会经济概况
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[bookmark: _Toc73211331][bookmark: _Toc73582357][bookmark: _Toc73582710]3 项目概况
[bookmark: _Toc67316807][bookmark: _Toc67317352][bookmark: _Toc70669042][bookmark: _Toc73211332][bookmark: _Toc73582358][bookmark: _Toc73582711]3.1  项目基本情况
项目名称：深圳市南山区坪山垃圾填埋场改造工程。
项目建设单位：深圳市南山区城市管理办公室。
项目地点：深圳市南山区西丽镇坪山村秋天龙。
项目性质：改扩建环卫工程。
项目估算投资：5748.47万元人民币。
[bookmark: _Toc67316808][bookmark: _Toc67317353][bookmark: _Toc70669043][bookmark: _Toc73211333][bookmark: _Toc73582359][bookmark: _Toc73582712]3.2  填埋场历史与现状
3.2.1 垃圾组成
3.2.2 垃圾量估算、现有库容与改造规划
[bookmark: _Toc67316809][bookmark: _Toc67317354][bookmark: _Toc70669044][bookmark: _Toc73211334][bookmark: _Toc73582360][bookmark: _Toc73582713]3.3  改造补充建设与封场工程总体设计方案
[bookmark: _Toc70669046][bookmark: _Toc73211336][bookmark: _Toc73582362][bookmark: _Toc73582715]3.4  封场工程
[bookmark: _Toc67316812]3.4.1 取土场与覆土工程
[bookmark: _Toc67316813]3.4.2 最终封场覆盖系统
[bookmark: _Toc67316816][bookmark: _Toc67317356][bookmark: _Toc70669048][bookmark: _Toc73211338][bookmark: _Toc73582364][bookmark: _Toc73582717]3.7  渗滤液处理系统
3.7.1 渗滤液处理量
3.7.2 渗滤液水质
3.7.3渗滤液处理方法
[bookmark: _Toc67316817][bookmark: _Toc67317357][bookmark: _Toc70669049][bookmark: _Toc73211339][bookmark: _Toc73582365][bookmark: _Toc73582718]3.8  填埋气体处理系统
[bookmark: _Toc73211342][bookmark: _Toc73582368][bookmark: _Toc73582721]
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[bookmark: _Toc322354949]4 工程分析
[bookmark: _Toc67316829][bookmark: _Toc67317364][bookmark: _Toc70669056][bookmark: _Toc73211343][bookmark: _Toc73582369][bookmark: _Toc73582722]4.1 工程及影响阶段划分
坪山垃圾填埋场改造工程可分为三个阶段：
第一阶段  主要为填埋场改造补充建设本身而增加的垃圾坝等工程措施的建设以及渗滤液处理设施、填埋气体导排设施、进场道路、截排洪设施、辅助设施；
第二阶段  主要为覆土封场的过程，周期为3年；
第三阶段  主要为填埋场封场后的长期维护管理，以及最终的开发利用，其周期为10～15年, 甚至更长。
改造工程实施后，填埋场对周围的环境影响将会发生变化，主要的环境影响体现在生态环境、水环境、大气环境、声环境和土壤环境等几个方面。
[bookmark: _Toc73211344][bookmark: _Toc73582370][bookmark: _Toc73582723]4.2 环境影响因素识别
[bookmark: _Toc67316830][bookmark: _Toc67317365][bookmark: _Toc70669057]4.2.1  生态环境影响因素
[bookmark: _Toc67316832][bookmark: _Toc67317367][bookmark: _Toc70669059]4.2.2  水环境影响因素
1) 渗滤液
2) 洗车废水
3) 生活污水
[bookmark: _Toc67316831][bookmark: _Toc67317366][bookmark: _Toc70669058]4.2.3  大气环境影响因素
1) 施工扬尘
2) 填埋气体
[bookmark: _Toc67316833][bookmark: _Toc67317368][bookmark: _Toc70669060]4.2.4  声环境影响因素
垃圾填埋场改造补充建设和封场工程施工和填埋作业过程中使用的主要机械有挖掘机、推土机、压路机、载重汽车、混凝土运输车、垃圾压实机、钻具等。施工机械一般单台噪声在75～100分贝之间，对项目近距离的敏感点将产生噪声污染。
[bookmark: _Toc67316835][bookmark: _Toc67317370][bookmark: _Toc70669062]4.2.5  固体废物影响因素
[bookmark: _Toc67316836][bookmark: _Toc67317371][bookmark: _Toc70669063]4.2.6  评价因子筛选
根据上述坪山垃圾场改造补充建设和封场工程中环境影响因素分析，确定本次环境影响评价的评价因子见表4－1。
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表4－1  评价因子筛选结果
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	环境类别
	评价因子

	生态环境
	水土流失、植被

	地表水环境
	COD、BOD5、氨氮、重金属

	大气环境
	扬尘、甲烷、氨气、恶臭

	声环境
	等效连续A声级【LeqdB(A)】



[bookmark: _Toc73211345][bookmark: _Toc73582371][bookmark: _Toc73582724]4.3 污染源统计及污染负荷分析
4.3.1 水环境
4.3.1.1水污染源
1) 渗滤液
根据项目可研报告，渗滤液的产生量估算为800 m3/d。并将最新的坪山垃圾场渗滤液现场监测的结果（见表4－2）作为坪山垃圾场渗滤液的评价水质指标。
表4－2   渗滤液水质指标
	水质项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	PH

	指标(mg/L)
	6527～10873
	2867～4401
	427～1225
	1087～1557
	7.1～7.9

	平均(mg/L)
	8858
	3536
	863
	1333
	7.55



2) 清洗废水
改造工程实施后，自第二阶段开始，垃圾车辆和填埋机械的清洗废水经调查核算垃圾车和填埋机械设备数量，按每辆车和每台设备清洗用水量50L/次计算，总清洗用水量为6.3 m3/d，清洗废水排放量为5.6 m3/d。据类似工程经验，洗车废水水质见表4-3。
表4-3    洗车废水水质指标
	水质项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	矿物油

	指标(mg/L)
	100～200
	50～100
	300～500
	5～15
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	平均(mg/L)
	160
	80
	400
	12



3) 生活污水
改造工程实施后，关于生活污水的排放， 第一阶段施工期本项目施工人员按平均每天300人考虑；第二阶段坪山垃圾场职工按现场生产居住人员20人，走班日常办公5人考虑，其中施工和常住人员用水量为350L/d，走班办公人员为100L/d，污水排放系数为0.9，经计算生活污水排放量：场区建设施工人员为95 m3/d；坪山垃圾场职工为6.75m3/d。据类似工程经验，生活废水水质见表4-4。
表4-4    洗车废水水质指标
	水质项目
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH4-N
	T-P

	指标(mg/L)
	200～300
	100～150
	100～200
	25～40
	5～8

	平均(mg/L)
	250
	120
	150
	35
	7



4.3.1.2 水污染负荷分析
综上所述，改造工程实施前后的水污染源污染负荷情况见表4-5。

表4-5     水污染源污染负荷表
	污染物
	浓度
	产  生  量

	
	
	改造、封场前
	改造、封场后

	1)渗滤液
	
	800 m3/d
	400 m3/d

	pH 
	7.55 
	－
	－

	CODCr
	8858 mg/L
	7086 kg/d
	3543 kg/d

	BOD5
	3536 mg/L
	2829 kg/d
	1414 kg/d

	SS
	863mg/L
	690 kg/d
	345 kg/d

	氨氮
	1333 mg/L
	1066 kg/d
	533 kg/d

	2) 清洗废水
	
	0 m3/d
	5.61 m3/d
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	CODCr
	160 mg/L
	0kg/d
	0.90  kg/d

	BOD5
	80 mg/L
	0 kg/d
	0.45 kg/d

	SS
	400mg/L
	0 kg/d
	2.24 kg/d

	矿物油
	12 mg/L
	0 kg/d
	0.067 kg/d

	3) 生活污水
	（场区建设施工）
	95 m3/d
	0 m3/d

	
	（场区职工）
	0 m3/d
	6.75 m3/d

	COD
	250mg/L
	23.75kg/d
	1.69kg/d

	BOD5
	120 mg/L
	11.40 kg/d
	0.81 kg/d

	SS
	150 mg/L
	14.25 kg/d
	1.01 kg/d

	氨氮
	35 mg/L
	3.33 kg/d
	0.24 kg/d

	总磷
	7 mg/L
	0.66 kg/d
	0.05 kg/d


    
4.3.2大气污染源强
1) 施工扬尘
坪山垃圾场在改造工程施工、填埋作业以及最终封场和开发利用等各阶段所产生的施工扬尘，根据各阶段场地裸露面积的大小，依扬尘TSP产生系数平均取0.06mg/m2.s计，扬尘产生量的计算结果如表4-6。

表4-6    改造工程各阶段扬尘（TSP）产生量计算结果表
	工程阶段
	延续时间（年）
	建设内容场地
	裸露面积（m2）
	TSP产生量（Kg/d）

	第一阶段
	1.5
	场区建设
	38420
	200

	第二阶段
	3.0
	取土及堆填土区
	11245
	60

	第三阶段
	0.5
	封场处理区
	28275
	150

	第四阶段
	10～15
	日常维护
	0
	0



2) 填埋气体
深圳市南山区坪山垃圾填埋场改造工程环境影响报告书
根据类似工程的实践, 本项目可行性研究报告
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参照一般城市垃圾填埋场的产气率在150～200m3/m3垃圾之间的经验数据，结合深圳市坪山垃圾填埋场中有机物含量较高的实际情况，按产气率在180m3/m3垃圾左右进行预测，填埋气体收集率：封场前按25％、封场后按35％考虑，并估计到自2004年始，填埋物中每天有200 t/d焚烧炉渣进入的实际情况，估算填埋气体总产生量和收集情况见表4－7。典型填埋气体成分见表4－8。利用上述气体成分和预测的填埋废气产生量，计算各阶段的污染物排放量如表4-9。坪山垃圾场及其附近地区恶臭监测结果如表4－10。
表4－7  填埋气体产生量与收集量统计表
	阶段

	服务年限
（年）
	填埋垃圾总量
（万m3）
	填埋气体总产生量
（万m3）
	气体收集量
（万m3）
	每天收集量
（Kg/d）

	封场前
	9
	173
	31140
	7785
	28557

	封场后*
	13
	352
	57600
	20160
	51213


*注：封场后包括封场前的服务年限、填埋垃圾量等在内。

表4－8  填埋气体主要成分表
	组分
	CH4
	CO2
	N2
	O2
	CO
	硫化物
	其它

	干基百分比(%)
	40-65
	25-35
	2－5
	0.2-1.0
	1-2
	0.1-1.0
	0.01-0.05

	深圳垃圾填埋气体估测比(%)
	25
	69
	
	
	0.09
	0.11
	5



表4－9    各阶段的填埋废气中污染物排放量（Kg/d）
	阶段
	CH4
	CO2
	CO
	H2S
	其它
	合计

	改造前（填埋一期末）
	29098
	79191
	104
	127
	5714
	114234

	封场后（改造后）
	37337
	101338
	133
	162
	7317
	146287


深圳市南山区坪山垃圾填埋场改造工程环境影响报告书



11


表4－10  坪山垃圾场恶臭监测结果
	监测点位
	楼顶
	花圃
	坪山村
	交界处
	场址内
	垃圾场

	距离(m)
	700
	250
	1500
	300
	500
	0

	恶臭强度
	0～1
	1
	0
	1
	0～1
	4

	嗅觉感觉
	微弱臭味
	微弱臭味
	无感觉
	微弱臭味
	无感觉
	难受恶臭



4.3.3 噪声源强
根据类比相似工程，该类项目第一阶段场区建设施工阶段动用的施工机械包括打桩机、装载机、压缩机、载重车、电焊机等；第二阶段填埋场作业机械设备包括垃圾碾压机、推土机、压路机、挖掘机等；第三阶段封场处理设备与第二阶段基本相同，另加HDPE焊接机等；第四阶段日常维护基本上就没有有影响的噪声设备了。各阶段设备声源强度见表4-11。
表4-11    各阶段主要噪声源噪声强度
	阶段
	建设内容
	声源名称
	噪声强度dB（A）
	离声源距离 (m)

	第一阶段
	场区建设
	打桩机
	130
	15

	
	
	翻斗车
	90
	15

	
	
	电焊机
	80
	15

	
	
	电钻
	90
	15

	
	
	载重车
	85
	15

	
	
	混凝土运输车
	85
	15

	
	
	装载机
	75
	15

	
	
	运输卡车
	75
	15

	
	
	压实机械
	75
	15

	第二阶段
	填埋场作业
	垃圾碾压机
	85
	1

	
	
	推土机
	95
	1

	
	
	压路机
	80
	1
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