﻿2024山东省安全员知识题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 ( C )的安全生产教育培训。
A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

2.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。
A.20 B.30 C.40 D.50

3.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。
A.施工现场安全管理规章制度
B.安全生产方针、政策、法规
C.安全生产纪律和文明生产要求
D.建安工人安全生产技术操作一般规定


4.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。
A.6 B.7 C.8 D.9

5.三级安全教育是指 ( B )这三级。
A.企业法定代表人、项目负责人、班组长
B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位
D.建设单位、施工单位、监理单位


6.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。
A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600 mm
B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300 mm
C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400 mm
D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600 mm


7.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是 ( C ),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。
A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

8.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。
A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 ( C )检测。
A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位
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