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1.0.1  工程简介
深圳地铁9号线笔架山停车场位于笋岗西路、皇岗路及福田河围成的笔架山公园地块内，南北长(至出入场线设计终点)约725m，东西最宽处达118m, 停车场总建筑面积为73340.5平方米。总用地面积约8.37公顷，临时用地面积由规划的约20万平米优化为16.9万平方米。公园节假日人流密集，为周边居民健身、漫步、休憩场所。施工期间因笔架山公园西门通往山上的福联桥必需封闭，为了做到尽量不影响居民的出行游园，施工范围的围蔽工作必需在做好临时便桥之后才能进行。
1.0.2  工程范围
包括因地铁主体开挖施工或者交通疏解工程而引起的给水、雨水、污水市政管线改迁及复原。 
    本工程不包括：地铁主体管线与市政接驳管线的设计，道路绿化给排水管线的复原设计以及临时悬吊管道的结构设计，由管线改迁引起的绿化迁移及复原设计。 
    主要施工内容：
    给水工程：由于污水管的改迁，给水管需临时改迁至停车场扩建结构西侧。
    雨水工程：临时废除停车场扩建范围内的雨水口收集系统，场内排水由主体基坑统一考虑。
    污水工程：将影响停车场扩建结构的现状DN2400污水管永久改迁至主体结构东侧。
1.0.4  工期及质量要求
本工程施工总工期须满足政府工期责任状要求。分工点分阶段实施，各工点各阶段具体工期由甲方或监理将商定工期书面通知乙方。实施过程中，甲方有权依据地铁施工总体进度对本工程工期进行调整。
质量标准：按国家及地方验收标准达到“合格”。
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本工程的平安施工目标是：
1  杜绝死亡、重伤事故；
2  现场施工人员的年轻伤率不大于5‰；
3  无塌方、中毒、火灾等事故；
4  无重大设备事故、重大交通事故；
5  避开发生施工中造成的道路交通中断、通信中断、漏水和漏气等工程施工责任事故。
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项目经理部拟组建强有力的平安组织机构，建立以项目经理为组长，平安主任、现场施工经理为副组长，各业务部门负责人为组员的平安保证小组，贯彻“平安第一，预防为主”的方针和“管生产必需管平安”的原则，确保施工生产的平安。
详见下图。
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  依据工程特点，平安管理目标确定为“三无一杜绝”、“一创建”。“三无”即：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾事故；“一杜绝”即：杜绝重伤、死亡事故；“一创建”即：创建平安文明工地。
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1  坚持“平安第一，预防为主”的方针
把平安工作当作第一位的工作来抓，加强全员平安意识教化，落实平安基础，强化平安保证体系，落实平安生产责任制。
2  建立健全能有效运行的平安管理体系，行使平安监察职能。
3  建立健全平安生产管理机构，成立以项目经理为组长的平安生产领导小组，全面负责并领导本项目的平安生产工作。
4  实行平安生产三级管理，即一级管理由经理负责，二级管理由专职平安员负责，三级管理由班长负责。
5  特殊工种严格依据{特种作业人员平安技术考核管理规定}执行。要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗。
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平安保证体系图见下页
1  除严格执行《建筑工程施工平安技术规程》有关规定外，还应遵守有关指导平安、健康和环境卫生方面的法规和规范，购置相应的平安装置、设备与爱护器材及实行其他有效措施，以爱护现场施工和监理人员的生命、健康及平安。
2  依据我公司颁布的《平安生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的平安生产责任制，做到纵向究竟，横向到边，各自作好本岗位的平安工作。
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1  针对工程特点，对全部从事管理和生产的人员进行全面平安教化，增加职工平安意识，树立“平安第一、预防为主”的思想，做到不违章指挥、不违章操作、不损害自己、不损害他人、不被他人损害，达到提高职工整体平安防护意识和自我防护实力。
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