2024年江西省安全员《C证》考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）
A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C.立杆搭接长度不应小于0.5m
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内


2.建设工程安全管理的方针是（A）。
A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上 D.安全责任重于泰山

3.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用
A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

4.安全帽应能承受5kg钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。
A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

5.施工单位的（ B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。
A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

6.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工
单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B ）批准签字后，方可组织实施。
A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

7.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。
A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

8.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。
A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

9.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

10.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。
A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

11.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人
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