福建龙海第二中学物理八年级下册期末考试专题练习
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、如果把笼罩着地球的大气层比作浩瀚的海洋，我们人类就生活在这“大气海洋”的底部，承受着大气对我们的压强-------大气压。下列有关叙述中错误的是（　　）  
A． 马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在
B．标准大气压的数值为1.01×106帕（760mm汞柱）
C．大气压的大小与大气的密度有关，离地面越高的地方，大气压越低
D．水的沸点与大气压的高低有关系，大气压降低，沸点也会随之降低
2、人眼的晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜，如图中关于近视眼与远视眼的成因及矫正的说法中正确的是（　　） 
[image: ]
A．甲为近视眼，可佩戴凹透镜矫正
B．甲为远视眼，可佩戴凸透镜矫正
C．乙为近视眼，可佩戴凸透镜矫正
D．乙为远视眼，可佩戴凹透镜矫正
3、潜水员潜水时呼出的气泡在水面下上升的过程中，有关气泡所受压强和浮力的变化情况说法正确的是（　　）   
A．压强变大，浮力变大	B．压强变大，浮力变小
C．压强变小，浮力变大	D．压强变小，浮力不变
4、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
5、如图甲所示，一底面积为100cm2、密度为ρA的实心圆柱体A，用细线拴在一个空容器的底部，然后向容器中加入某种液体（ρ液>ρA）直到圆柱体上表面与液面相平（整个过程圆柱体始终处于竖直状态），乙图是圆柱体下表面受到液体的压强与容器中液体深度的变化关系图像，g=10N/kg．则下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．乙图中的p1=810Pa
B．液体对圆柱体的最大浮力为10.8N
C．圆柱体A的密度为0.72×103kg/m3
D．细线对圆柱体的最大拉力为18N
6、如图所示，小刚在做探究凸透镜成像规律的实验时，将凸透镜固定在光具座上50cm刻度线处，将点燃的蜡烛放置在光具座上35cm刻度线处。移动光屏至80cm刻度线处，在光屏上得到烛焰清晰的像（烛焰未画出）。以下说法中正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100008]
A．此透镜的焦距可能为15cm
B．此成像原理与放大镜成像原理相同
C．此时若只向右移动凸透镜，能再次在光屏成清晰的像
D．若将透镜换为焦距更小的凸透镜，则只将光屏右移就能再次接收到清晰的像
7、如图所示，用轻质杠杆提升物体，O点为杠杆的支点,杠杆在水平位置处于静止状态，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．当物体悬挂在A点时，动力作用在C点，该杠杆一定是省力杠杆
B．当物体悬挂在B点时，动力作用在C点，动力的方向可以竖直向下
C．当物体悬挂在C点时，动力作用在A点一定比作用在B点要费力
D．当物体悬挂在C点时，无论动力作用在A点还是B点该杠杆一定是费力杠杆
8、如图所示是谷爱凌在自由式滑雪大跳台中的精彩表现，下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．选手从静止开始下滑，说明力是维持物体运动状态的原因
B．选手在空中完成旋转动作时重力消失
C．选手落地后还要继续滑行一段距离是因为选手具有惯性
D．选手站立时，滑板对雪地的压力和雪地对滑板的支持力是一对平衡力
9、用10N的水平拉力拉着重40N的物体在水平面上做匀速直线运动，物体受到的摩擦力为f1，当拉力增大到20N时，物体受到的摩擦力为f2，则f1和f2的大小分别是（　　）   
A．10N，20N	B．40N，40N	C．50N，60N	D．10N，10N
10、如图所示，不计质量的硬杆处于水平静止状态，以下说法正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_873265606]
A．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA有可能等于G
B．硬杆始终保持水平静止状态，改变FA的方向，FA的大小有可能不变
C．撤去FA硬杆会因为受到物体的重力G而绕O点顺时针转动起来
D．撤去FA同时在B点施加一个大小与FA相同的力，硬杆不可能保持水平静止
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图所示，轻质杠杆OA 可绕O 点转动，杠杆长0.2米，在它的中点B 处挂一重 60 牛的物体G
。若在杠杆上A 端施加最小的力 F，使杠杆在水平位置平衡，则力F 的方向应竖直向　     　，大小为　     　牛。该杠杆属于 　     　（选填“省力”、“等臂”或“等臂”）杠杆
[image: 图片_x0020_100008]
2、如图是学校的防疫消毒壶，壶和消毒液总重为18N，壶底与水平桌面的接触面积为10cm2，则壶对桌面的压强为　     　Pa。值日生按要求喷洒部分消毒液后，将消毒壶放回原处，此时消毒波对壶底的压强将　     　（选填“变大”、“不变”或“变小”），这是因为液体压强与液体的　     　有关。
[image: ]
3、如图是集市上常用的一种弹簧台秤，它测得的是物体的　     　（选填“质量”或“重力”），应用的物理原理是：作用在弹簧上的外力越大，弹簧的　         　就越大。
[image: ]
4、现有20包大米，总质量为120kg。小明想尽快将它们搬上10m高处的库房。如图13为小明可以提供的用于搬动物体的功率与被搬运物体质量之间的关系图象。由图分析可知，他为了尽可能快地将大米搬上库房，他每次应搬　     　包。若每次下楼时间是上楼时间的一半，则他最快完成搬运务并返回原地所用的时间为　     　s。(g取10Nkg)
[image: ]
5、小明用10N水平向右的力拉着重为20N的木块，在水平长木板上沿直线匀速移动0.5m，则木块受到的摩擦力大小为　     　N，木块所受的重力做功　     　J，若小明将推力增大到30N时，木块受到的摩擦力大小将　     　。（填“变大”“不变”、或“变小”）   
6、轻质木杆AB可以绕O点转动，OA∶OB＝3∶1，A端细线下挂300N的重物静止在水平地面上，若使木杆保持水平位置，且重物对水平地面的压力为零，在B点要用　     　N的力竖直向下拉。此木杆为　     　（填“省力”或“费力”或“等臂”）杠杆。
7、体育课上，小朱同学在20s内能做16个引体向上。已知小朱同学重500N，他每次重心平均升高0.5m，则小朱同学做引体向上时的平均功率是　     　W。   
8、用焦距为10cm的凸透镜探究成像规律，如图所示，烛焰在光屏上成清晰的像，则光屏到凸透镜的距离可能是　     　cm（选填“8”、“18”或“28”）；把近视镜片放在蜡烛和凸透镜之间，应将光屏向　     　（选填“左”或“右”）调节，才能在光屏上重新成清晰的像。
[image: 图片_x0020_100010]
9、如图所示，缓慢改变　           　,通过观察细线OA的方向来判断重力方向。
[image: 图片_x0020_100016]
10、如图所示，一瓶矿泉水的质量为560g，瓶子的底面积为28cm2，瓶子对桌面的压力为　     　N，瓶子对桌面的压强为　     　Pa。
[image: ]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，一足够长的刚性轻板（不易弯曲，且不计本身重量），A端用绳系住，并将绳的另一端固定在地面上，绳能承受的最大拉力为F绳=1500牛，用一支架将轻板支撑在O处，板刚好水平，设OA=0.5米，有一个重为250N的小孩，从O点开始出发，以v=0.5米/秒的速度向另一端缓慢行走，求：
[image: 图片_x0020_100038]
（1）行走2秒后绳的拉力．   
（2）行走多长时间，刚好绳被拉断．   
2、如图甲所示是重为500N的小车，在80N的水平推力作用下，沿水平地面做直线运动，其运动路程随时间变化的关系图像如图乙所示。求：
[image: ]
（1）小车运动的速度；
（2）10s内水平推力对小车所做的功；
（3）水平推力的功率。
3、  2013年 6月1日，由武汉造船厂制造的"中国海监 5001"在江苏南通交付使用，它是当时我国最先进的海洋公务执法船之一.其部分技术参数如下表（计算时取g=10 N/kg，海水密度 ρ海水=1.0×103kg/m3）.求∶
	船名
	中国海监5001

	型号
	船长88 mX型宽12 mX型深5.6   m

	满载排水量
	1 500 t

	巡航速度
	30 km/h


（1）海监船连续巡航 5 h，通过的路程是多少?
（2）海监船在某海域巡航时，船底在海水中的深度达到3.0m，求船底受到的海水压强是多少?
（3）海监船满载时受到的浮力是多少?
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、小明在测量滑轮组机械效率的实验中，所用装置如图所示，每个钩码重2N，测得的数据如下表：
[image: ]
	次数
	钩码总
重G/N
	钩码上升
的高度h/m
	测力计
示数F/N
	测力计
移动距离s/m
	机械
效率η

	1
	4
	0.1
	1.8
	0.3
	74%

	2
	6
	0.1
	      　
	0.3
	      　



	3
	4
	0.1
	1.4
	0.5
	57%

	4
	4
	0.2
	1.4
	1.0
	57%


（1）在实验中，应竖直向上　             　拉动弹簧测力计时读出拉力。
（2）第2次实验中测力计示数如图乙所示，拉力大小为　     　N，滑轮组的机械效率为　     　。
（3）分析表中数据可知：第4次实验是用图　     　（选填“甲”、“乙”或“丙”）所示装置完成的。
（4）分析第1、2次实验数据可知：使用同一滑轮组，　         　，滑轮组的机械效率越高；分析第1、3次实验数据可知：使用不同的滑轮组，提升相同的重物，动滑轮个数越多（即动滑轮总重越重），滑轮组的机械效率越　     　。
（5）分析第3、4次实验数据可知，滑轮组的机械效率与物体　           　无关。
2、在“探究杠杆平衡条件的实验”中：
[image: 图片_x0020_100042]
（1）将杠杆支在铁架上，杠杆静止时如图甲所示，要使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向　     　(选填“左”或“右” )调节，使杠杆在水平位置平衡的目的是　             　。   
（2）如图乙所示，杠杆水平平衡后，小宇在杠杆的左端A处挂3个相同的钩码，在杠杆右端B处挂2个相同的钩码，杠杆仍在水平位置平衡。于是小宇得出了杠杆的平衡条件，即F1l1＝F2l2。他这样得出结论存在的不足是：　                                 　。   
（3）如果小宇将图乙中A、B两处的钩码同时增加1个，则杠杆的　     　(选填“左”或“右”)端将下沉。   
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