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本文件按照GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件由山西省地震局提岀并监督实施。
本文件由山西省地震标准化技术专家组归口。
本文件起草单位：山西省地震应急中心。
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]地震应急基础数据基本要求
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1范围
本文件规定了地震应急基础数据的要求、内容和格式。
本文件适用于地震应急基础数据的建设与管理。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。
GB/T 18207. 1—2008防震减灾术语第1部分：基本术语
GB 21734—2008地震应急避难场所场址及配套设施
GB/T 919公路等级代码
GB/T 10114县级以下行政区划代码编制规则
GB/T 2260中华人民共和国行政区划代码
GB 18218危险化学品重大危险源辨识
AQ 2006尾矿库安全技术规程
GJJ 37城市道路工程设计规范
JTG B01公路工程技术标准
SL259中国水库名称代码
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3术语和定义
GB/T 18207. 1—2008和G3 21.7^4—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]地震应急 earthquake emergency response
破坏性地震发生前所做的各种应急准备以及地震发生后采取的紧急抢险救灾行动。
[来源:GB/T 18207. 1—2008, 6. 1]
3. 2
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]地震应急避难场所 emergency she Iter for earthquake d i sasters
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为应对地震等突发事件，经规划、建设，具有应急避难生活服务设施，可供居民紧急疏散、临时 生活的安全场所。
1

2

2

[来源:GB 21734—2008, 3. 1]
3. 3
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]人员密集场所 i mportant object i ves
人员密集场所指政府办公地、金融银行、礼堂、电影院、剧院和体育场馆等面积较大、同一时间聚 集人数较多的场所。
3. [bookmark: bookmark35]4
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]空间数据spat i a l data
关于事物空间位置的数据，用以表明空间实体的形状大小以及位置和分布特征。
3.5
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]属性数据 attribute data
用于描述没有空间位置的统计信息及其他文字性信息。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]4基本要求
4. [bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]1坐标及投影
坐标系统采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），投影采用经纬度投影或正轴割圆锥等面积投影。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]4. 2比例尺
地震应急基础数据行政区划数据精度和底图比例尺应不小于I： 10 000；地震地质及地震区划数据精 度和比例尺应不小于1： 500 000„
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]4. 3时间参考
日期采用公历纪元，时间采用北京时间。
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]4.4数据编码
数据编码由14位数字组成，其中1 — 6位为依据《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）中规 定的代码；7 —9位为依据《县级：以下耳政区划代码编制规则》（GBT10114-2003）的编码方法；10-12 位为依据国家统计局行政村、街区代码规则；13-14位表示自然村或重点目标的序号。地震应急基础数 据ID编码规则见附录A。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]4.5数据关联
行政区划的空间数据应与相应的属性数据通过编码一一对应关联。
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]4. 6数据质量
DB14/T 2257—2021

DB14/T 2257—2021

DB14/T 2257—2021

数据应准确，完整，实时有效。
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[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]5数据分类
DB14/T 2257—2021
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[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]5.1空间数据
1
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2

空间数据包括：行政区划、重点聚集与疏散场所、地质及地震区划、地震台网、交通、大型油气管 线、水库、危险源、地质灾害、震害与救灾案例、旅游景点和文物保护单位、学校、医院、尾矿库、救 援力量、物资储备。
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]5.2属性数据
属性数据包括：人口、建筑物、经济、气象、预案。
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]6数据内容
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]6.1空间数据
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]6.1.1行政区划
行政区划数据包括各级行政区域范围及其相关属性，主要表示省、地市、县、乡、行政村各级别的 行政区域、行政区境界线等。数据内容见附录B。
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]6.1.2重点聚集与疏散场所
重点聚集与疏散场所数据包括城区应急避难场所、城区人员密集场所数据。数据内容见附录C。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]6.1.3地质及地震区划
地质数据包括地层、岩体、断层数据。地震区划数据包括地震带、潜在震源区、历史强震、1970 年以来小震四项数据。数据内容见附录D。
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]6. 1.4地震台网
地震台网数据主要包含了中心站、基准站、基本站等台站数据。数据内容见附录E。
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]6. 1.5交通
交通数据包括公路、城区道路、城区桥梁、铁路、桥梁、隧道、机场、车站等数据。数据内容见附 录F。
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]6.1.6大型油气管线
大型油气管线主要为大型过境输油管道、大型过境输气管线。数据内容见附录G。
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]6. 1.7水库
水库数据包括大型、中型、小型水库数据。数据内容见附轸師
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]6. 1.8危险源
危险源指长期地或临时地生产、存储、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临 界量的单元，核设施和加工放射性物质的工厂。数据内容见附录I。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]6. 1.9地质灾害
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地质灾害主要指滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等常见地质灾害。数据内容见 附录J。
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[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]6.1.10震害与救灾案例
震害与救灾案例为有记录以来各次地震灾害的地震基本信息、灾评报告、科考报告等。数据内容见 附录K。
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]6.1.11旅游景点和文物保护单位
旅游景点和文物保护单位数据主要包含旅游景点、文物保护单位两项数据。数据内容见附录L。
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]6.1.12学校
学校包含小学、初中、高中、中等职业学校、普通高校、成人高校、特教学校、工读学校等学校信 息。数据内容见附录
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]6.1.13医院
医院数据包含一级乙等至三級甲等的各医院位置、医生数量及病床数量等医院信息。数据内容见附 录N。
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]6. 1.14尾矿库
尾矿库包含全省非煤矿山的尾矿库信息。数据内容见附录。。
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]6.1.15救援力量
救援力量数据包含地震专业救援队（地震救援队、国家矿山救援队）、消防综合救援队、社会救援 队、企业安全生产救援队等救援力量信息。数据内容见附录P。
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]6. 1. 16物资储备
物资储备数据主要包含物资储备库及存储物资信息。数据内容见附录Q。
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]6.2属性数据
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]6.2.1 人口
人口数据包括地市人口、区县级人口、乡镇人口数据。数据通过编码与对应的行政区划关联。数据 内容参附录R。
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]6.2.2建筑物
建筑物数据包括区县民居房屋、乡镇民居房屋、区县工业房屋、乡镇工业房屋数据。数据通过编码 与对应的行政区划关联。数据内容见附录S。
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]6.2.3经济
经济数据分为国民经济统计数据（地市、区县两个级别的统计数据）、企业经济统计数据两项数据。 数据通过编码与对应的行政区划关联。数据内容见附录T。
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]6. 2. 4气象
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气象数据为全省各区县有历史纪录以来的各项气象平均数据及极值数据。数据通过编码与区县行政 区划关联。数据内容见附录U。
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[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]6. 2. 5预案
预案数据包括省、市、县三级政府、抗震救灾指挥部成员单位及可能发生次生灾害的核电、矿山、 危险物品等生产经营企业的地震应急预案，数据通过编码与对应的行政区划关联。数据内容见附录V。
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]7数据管理
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]7. 1数据质量可靠性
数据应明确数据来源，在入库前应进行可靠的检查和验收，确认数据承载介质（存储介质或传输介 质）的质量可靠性，确保数据及时备份。
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]7.2数据转换正确性
在进行数据转换时，确保数据转换的正确性。
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]7.3数据更新时效性
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数据应能保持时效性和有相应的数据来源，实现数据的延续性和及时的数据更新，以确保数据的时 间精度。



[image: ]
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]附录A
[bookmark: bookmark165]（规范性）
[bookmark: bookmark166]地震应急基础数据ID编码规则
图A.1给岀了地震应急基础数据ID编码规则。
XX XX XX XXX XXX XX
	自然村序号
	行政村代码
	乡、镇或街道代码
	县（市、区）行政区划代码
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图A. 1地震应急基础数据ID编码规则图



[bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]附录B
[bookmark: bookmark171]（规范性）
行政区划空间数据
表B.1给岀了行政区划空间数据的内容。
表B.1行政区划空间数据
	地级行政区 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前4位，后10位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	注：地级行政区是介于省级和县级之间的一级地方行政区域，山西的地级行政区包括地级市。

	县级行政区 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前6位，后8位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	注：县级行政区是中国地方二级行政区域，山西的县级行政区包括市辖区、县级市、县。

	乡级行政区 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前9位，后5位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	注：乡级行政区是中国地方三级行政区域，山西的乡级行政区包括街道、镇、乡。

	地级行政中心 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前4位，后10位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	注：地级行政中心是地级政府所在地。

	县级行政中心
（点属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前6位，后8位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	admin-city
	所属地级 行政区
	varchar2
	40
	

	
	注：县级行政中心是县级政府所在地。

	乡级行政中心 （点属性）
	律支字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	ID
	.编码
	char
	14
	必须编码，ID只用前9位，后5位补0。

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	admin-city
	倒他级 旨政区
	varchar2
	40
	

	
	admincounty
	所属县级 行政区
	varchar2
	
	

	
	注：乡级行政中心是乡级政府所在地，

	行政村（点属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	写宜长噎.
	备注

	
	ID
	编码
	char
	14
	必须結円，ID只用前12位，后2位补0„

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	admin-city
	所属地级 行政区
	varchar2
	40
	

	
	admincounty
	所属县级 行政区
	varchar2
	40
	

	
	admin-tow
n
	所属乡级 行政区
	varchar2
	40
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	注：行政村是国家按照法律规定而设立的农村基层管理单位，其组织形式是村民委员会，其所在 地是指其行政机关所在地。此表包含城镇中的居民委员会。
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[bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]附录C
[bookmark: bookmark176]（规范性）
重点聚集和疏散场所数据
表C.1给岀了重点聚集和疏散场所数据的内容。
表C.1重点聚集和疏散场所数据
	应急避难场 所（点属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	location
	所在位置
	varchar2
	40
	

	
	class
	类别
	varchar2
	10
	

	
	area
	面积
	number
	10
	万平方米

	
	scale
	容纳人数
	number
	10
	万人

	
	site
	场址
	varchar2
	20
	场址包括：公园、绿地、广场、 体育场、室内公共的场、馆、所

	
	注：地震应急避难场所分为以下三类（GB 21734-2008地震应急避难场所、场址及配套设施）： I类：具备综合设施配置，可安置受助人员30 d以上；
II类：具备一般设施配置，可安置受助人员10~30 d；
III类：具备基本设施配置，可安置受助人员10 d以内。


	人员密集场 所（点属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	name
	名称
	varchar2
	40
	

	
	location
	所在位置
	varchar2
	40
	

	
	class
	类别
	varchar2
	20
	类别包括大型商场、大型酒店、 影剧院、图书馆、体育场馆、博 物馆、会展中心等

	
	built era
	建设时间
	varchar2
	10
	建设时间指建成时间

	
	area
	建筑面积
	number
	10
	万平方米

	
	scale
	容纳人数
	number
	10
	万人
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注：大型商场、大型酒店指一个区段人流5000人，建筑面积约170001112或营业面积70001112 以上的再叩建.筑；影剧院、图书馆等指座位不少于1200座同时至少有一个500座以上的大 厅；体育场晶观众嚥位不少于30000人或每个结构区段的座位容量5（X）0人，体育馆指观众 座位容量不少于歩G0人;但物馆指建筑规模大于10000 nf ；会展中心指在一个区段的设计 容纳人数在5000人以上。
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[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180]附录D
[bookmark: bookmark181]（规范性）
地质及地震区划数据
表D.1给岀了地质及地震区划数据的内容。
表D.1地质及地震区划数据
	地层 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	unitname
	地层名称
	varchar2
	66
	

	
	geologic age
	地质年代
	varchar2
	40
	

	
	character
	地层描述
	varchar2
	120
	

	岩体 （面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	unitname
	岩体名称
	varchar2
	66
	

	
	character
	岩体描述
	varchar2
	120
	

	断层 （线属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	name
	断层名称
	varchar2
	30
	

	
	strike
	走向
	varchar2
	15
	

	
	dip dir
	倾向
	varchar2
	15
	

	
	dip angle
	倾角
	varchar2
	15
	

	
	length
	长度
	varchar2
	15
	

	
	width
	断层带平均宽度
	varchar2
	15
	

	
	feature
	性质
	varchar2
	20
	

	
	activefault
	活断层探测状况
	varchar2
	20
	做过活断层探测的填“是”，未做过的填“否”

	
	status
	隐伏/出露
	varchar2
	20
	

	
	activejperiod
	活动时代
	varchar2
	20
	

	
	comment
	备注
	varchar2
	60
	

	
	注：比例尺应在1:20万以上。

	地震带
（面属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	name
	分区名称
	varchar2
	20
	

	
	v4
	4级以上地震年发生率
	number
	5,2
	

	
	b
	b值
	number
	5,2
	

	
	depth
	平均震源深度
	number
	3
	

	
	mu
	震级上限，
	number
	3,1
	

	
	comment
	备注
	uarchar2
	40
	简介

	潜在震源 区分布图
（面属性）
	英文字段
	中文含义
	数搖叢型
	字段长度
	备注

	
	name
	潜源名称
	varchar2
	20
	

	
	grade
	分类等级
	varchar2
	10
	构造源或背景源

	
	mu
	震级上限
	number
	3, 1
	保留

	
	dirl
	第一破裂方向
	number
	3 '
	

	
	p 1
	第一破裂方向概率
	number
	3,1
	

	
	dir2
	第二破裂方向
	number
	3
	

	
	P 2
	第二破裂方向概率
	number
	3,1
	

	
	fl
	4.0-4.9级概率
	number
	7,5
	

	
	f2
	5.0-5.4级概率
	number
	7,5
	

	
	f3
	5.5-5.7级概率
	number
	7,5
	

	
	f4
	5.8-5.9级概率
	number
	7,5
	

	
	f5
	6.0-6.1级概率
	number
	7,5
	

	
	f6
	6.2-6A级概率
	number
	7,5
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	f7
	6.5-6.7级概率
	number
	7,5
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表D. 1 （续）
	潜在震 源区分 布图（面 属性）
	f8
	6.8-6.9级概率

	
	f9
	7.0-7.1级概率

	
	f10
	7.2-7.4级概率

	
	f11
	7.5-7.7级概率

	
	f12
	7.8-7.9级概率

	
	f13
	8.0-8.1级概率

	
	f14
	8.2-8.4级概率

	
	f15
	8.5级以上概率

	
	comment
	备注

	历史4 3/4以上 强震目 录（点属 性）
	英文字段
	中文含义

	
	date
	日期

	
	location
	地名

	
	longitude
	经度

	
	latitude
	纬度

	
	magnitude
	震级

	
	marking
	震级标注

	
	depth
	震源深度

	
	epicenter
	宏观震中烈度（极震 区）

	
	isoline
	等震线

	1970 年 以来小 震目录
（点属 性）
	英文字段
	中文含义

	
	date
	日期

	
	time
	时间

	
	location
	地名

	
	longitude
	经度

	
	latitude
	纬度

	
	magnitude
	震级

	
	depth
	震源深度

	
	epicenter
	宏观震中烈度（极震 区）



	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	number
	7,5
	

	varchar2
	40
	潜源描述

	数据类型
	字段长度
	备注

	varchar2
	9
	年月日（公元前带 负号）

	varchar2
	40
	

	number
	7,3
	度

	number
	7,3
	度

	number
	10
	

	label
	20
	

	number
	4,1
	千米

	number
	4
	

	blob
	
	位图

	数据类型
	字段长度
	备注

	varchar2
	8
	年月日

	varchar2
	6
	时分秒

	varchar2
	40
	

	number
	7,3
	度

	number
	7,3
	度

	number
	5,2
	

	number
	4,1
	千米

	number
	4,1
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[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]附录E
[bookmark: bookmark186]（规范性）
地震台网数据
表E.1给岀了地震台网数据的内容。
表E. 1地震台网数据
	地震台网 （点属性）
	英文字段
	中文含义
	数据类型
	字段长度
	备注

	
	station_id
	台站编码
	char
	20
	为全国统一的标准台站编码（监测 司制）

	
	name
	台站名称
	varchar2
	40
	

	
	level
	台站级别
	varchar2
	6
	中心站、一般监测站（基准站、基 本站）

	
	longitude
	台站经度
	number
	7,3
	以度表示，精确到小数点后3位

	
	latitude
	台站纬度
	number
	7,3
	

	
	basement
	台址、台基条件
	varchar2
	50
	

	
	tel
	电话
	varchar2
	18
	

	
	item
	监测项目
	varchar2
	200
	

	
	instrument
	主要所用仪器
	varchar2
	200
	该台所用的前兆、测震、强震仪器 及 GNSS

	
	comment
	备注
	varchar2
	100
	





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778060107104006033
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