﻿2024江苏建筑安全员C证考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C ）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

2.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C）。
A.4m B.5m C.6m D.7m

3.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场( D )进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

4.建设工程安全管理的方针是（A）。
A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上 D.安全责任重于泰山

5.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。
A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

6.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

7.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。
A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D.工期要求

8.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。
A.3m B.4m C.5m D.6m

9.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。
A.3S B.4S C.5S D.6S

10.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是 ( C ),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。
A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

11. ( C )的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。
A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

12.
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