第一章 总论

1.1 工程提要
1、工程名称：大型沼气工程综合利用工程设计方案
2、工程地点：
3、工程建设单位：*****
4、工程负责人：
5、建设性质：扩建
6、工程建设期限：
1.2 设计方案编制依据
（1） 《集约化畜禽养殖污染防治专项资金使用治理方法》( 财建[2023]618 号)
（2） 《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》
（3） 《中华人民共和国环境保护法》
（4） 《中华人民共和国水污染防治法》
（5） 《农田浇灌水质标准》〔GB5084-92〕
〔 6 〕《 规 模 化 畜 禽 养 殖 场 沼 气 工 程 设 计 规 范 》
〔NY-T1222-2023〕
（7） 《规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程》〔NY-T1221-2023〕
（8） 《沼气工程技术标准 3 施工及验收》〔NY-T1220.3-2023〕
（9） 《辽宁省大气环境综合整治方案》，辽政发[1999]第 29
号
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（10） 《产业构造调整指导名目〔2023 年本〕》，国家进展和改革委员会令第 40 号，2023 年 12 月 2 日。
（11） 国家、省有关部门公布和公布的现行相关法规、标准、标准和有关政策及技术要求；
（12） 申请单位供给的相关文字材料；
（13） 节能设计的规定。
1.3 建设背景
随着畜牧业的进展，粪便高度集中，冲洗污水大量增加，全省畜禽养殖污水日排放总量达数万吨，集约化养殖场占得比重较大。畜牧业的进展和生产方式的转变，既促进农业增效、农民增收，但同时也带来了畜禽粪便污水大量增加和集中排放，对四周环境造成了极其严峻的影响，某些地区还发生过当地居民与畜禽厂之间的冲突等严峻大事。畜牧业的粪便污染制约了农业生产的可持续进展。开展推广畜禽场粪便和污水的无害化处理工程建设和生态农牧业模式，进展主体开发利用，实现物流，能流良性循环，削减污染等措施是建设绿色农业的重要手段。
*****建有 575m	沼气工程。年处理养猪场粪污 1.8 万吨， 年产沼气 26.2 万立方米，沼液 2 万吨，沼渣 0.1 万吨。沼气综合利用工程建成运行后，可为周边种植养殖业供给沼液、沼渣做优质肥料，并能充分利用优质清洁的沼气能源。实现了以沼气为纽带畜禽粪便污染物的多层次资源化利用，最终到达养殖业的粪污“零排放”。对大力进展有机农业，生态农业、设施农业，提

2



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787132123041006025
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