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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]冃U	言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19]水利工程信息模型设计应用导则
[bookmark: bookmark21]1范围
本文件确立了水利工程信息模型设计应用的流程，规定了协同设计、模型创建和模型应用的要求。 本文件适用于水利工程在设计阶段信息模型的创建、使用和管理。
[bookmark: bookmark22]2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。
GB/T 51212建筑信息模型应用统一标准
GB/T 51235建筑信息模型施工应用标准
GB/T 51301建筑信息模型设计交付标准
[bookmark: bookmark23]3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]3. 1
水利工程信息模型
在水利工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化承载和可视化表达，并依此进行设 计、施工、运维过程和结果的总称。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark28]3. 2
构件
水利工程信息模型的基本对象或组件。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark31]3. 3
模型单元
由构件组成，具有相对独立的功能或部位。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]3. 4
子模型
由模型单元组成可独立支持特定任务或应用功能的模型子集。
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark37]3. 5
协同平台
能够在线生产、审核、交付、发布及共享协同工作流程和成果，并支持项目各参与方开展多专业、 多阶段协同工作的软件平台。
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark39]3. 6
碰撞检测
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运用相关软件对模型中的构件进行冲突检查并进行协调的过程。
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4
)
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[bookmark: bookmark42]4基本规定
4.1应覆盖水利工程项目设计阶段全过程。
4.2应确定项目各参与方模型数据互用和协同工作的方式，建立相应的支撑环境，创造必要的协同工 作条件，充分利用模型及其信息进行协同工作。
4.3应与地理信息系统、倾斜摄影、物联网、增强现实、虚拟现实等新一代信息技术集成或联合应用。
4.4设计阶段水利工程信息模型应用应考虑工程施工和运维阶段的综合应用需求。
4.5设计阶段水利工程信息模型应进行版本管理，按设计变更要求修改后的模型重新交付时，应说明 模型版本变更情况。
4.6水利工程信息模型设计应用过程中应对不同类型的模型数据按照各参与方人员的权限进行统一管 理和维护。
[bookmark: bookmark43]4.7水利工程信息模型设计应用过程中应保障数据信息安全。
5协同设计
5.1 一般规定
5.1.1应基于协同平台开展协同设计。
5.1.2应制定协同设计要求、规范协同设计流程，协同流程可参见附录A制定。
5. [bookmark: bookmark44]1.3协同设计过程中应检查参与方数据互用合规性。
5.1.4协同设计过程应符合国家网络与信息安全相关要求。
5.2设计过程
5. [bookmark: bookmark45]2. 1协同设计过程文件宜在协同平台中按统一标准进行存储和管理。
5. 2. 2协同平台宜划分不同工作区域满足协同设计过程文件编辑、共享、发布、归档等不同应用需求。
5. 2. 3协同设计过程费肖置管理人员负责协同平台的管理和维护。
5.2.4协同设计过程可透图A 1流程进行。
5.3数据互用
5. 3. 1互用数据的获取、更新、修改和管理，应满足协同设计过程需要。
5.3.2互用数据在协同设计各阶段、各专业、答项狰中应采用相同的比例尺、单位等共性要素。
5.3.3互用数据的内容、格式应满足最小数据量要罷.
5.3.4应对互用数据的完整性、准确性、规范性等进行核对和确入。
5. 3.5同一软件平台的数据宜采用统一数据格式实现互用数据繇蓋•接读惑。
5. 3.6不同软件平台的数据宜转换成通用或兼容的数据格式实现数据互用。
5.4成果提交
5. 4. 1提交成果的格式宜为通用或兼容数据格式。
5. 4. 2提交的成果应包括图纸文件、模型文件、信息表格、说明文件。
5. 4.3提交的成果应满足下列要求：
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[bookmark: bookmark46]a）	成果的准确性、完整性满足相关约定和使用要求；
 (
2
)
 (
3
)
[bookmark: bookmark47]b）	成果的几何信息、非几何信息及格式符合协同设计和后续使用的要求；
[bookmark: bookmark48]c）成果的信息深度满足相关应用和标准的要求。
5.4.4提交的图纸文件应与模型文件一致，且由信息模型生成。
5.4.5提交的模型文件应包含版本信息，具有唯一性、可追溯性。
5.4.6变更的成果应提交与变更范围一致的模型文件、信息表格及说明文件。
[bookmark: bookmark49]5.4.7成果的最终交付应符合GB/T 51301的相关规定。
6设计模型
6.1 一般规定
6.1.1水利工程信息模型根据不同设计阶段可划分为项目建议书阶段模型、可行性研究阶段模型、初 步设计阶段模型、招标设计阶段模型、施工图设计阶段模型。
6.1.2设计阶段水利工程信息模型创建应符合项目、专业及相关标准的要求。
6.2模型创建
6.2.1水利工程信息模型应按照统一的规则和要求创建，保障模型有效的协同。
6.2.2模型创建可参照附录B进行，各设计阶段的模型创建见表B.1的建议。
6.2.3宜利用前一阶段或前置任务的模型数据，通过增加、删除或修改模型单元等方式创建模型，同 时应符合GB/T 51212对模型创建的相关规定。
6. [bookmark: bookmark50]2. 4模型单元或子模型进行细化、拆分、合并、集成等操作后，应进行正确性和完整性检查。
6.2.5模型命名、模型配色、模型分类与编码、模型细度、模型版本管理应符合项目、专业及相关标 准的要求。
6.2.6模型标识的位置、尺寸信息应与物理实体关联一致。
6.3模型审核
6. [bookmark: bookmark51]3. 1交付方应在模型交付前对模型及相关文件的完整性进行审核。
6.3.2模型审核应对存在的问题进行批注，修改完成后应进行验证。
6.3.3模型审核是设计审核的一部分，主要包括审核设计模型和模型说明文件。
6.3.4设计模型审核包括以下内莓气
[bookmark: bookmark52]a）	构件布置满足专业设计要求；
[bookmark: bookmark53]b）	专业内部和专业之间无冲突碰撞；
[bookmark: bookmark54]c）	信息完整，达到预定设计精度、细度；’
[bookmark: bookmark55]d）	对象创建无遗漏、无多余构件。
6.3.5模型说明文件包括下列内容：
[bookmark: bookmark56]a）	模型创建时间、完成时间和更新时间；
[bookmark: bookmark57]b）	模型的创建人、审核人等信息；
[bookmark: bookmark58]c）	模型的所有权、使用权；
[bookmark: bookmark59]d）	模型版本和建模使用软件、建模环境；
[bookmark: bookmark60]e）	模型精度、细度情况；
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[bookmark: bookmark61]f）	模型的拆分方法及引用参照关系；
 (
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)
 (
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[bookmark: bookmark62]g）	模型审核情况；
[bookmark: bookmark63]h）	模型用途限制；
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