天津电子信息职业技术学院
教  案
序号：01    

课题名称： 《电子产品工艺设计课程设计》     课题班级   日期
                                             
 安全用电知识、常用元器件的识别与检测、   电子E08-1    2009-5-4
测量仪器、仪表的使用
内容提要与时间分配：	
1、 实习动员：
实习重要性：了解常用无线电元器件的识别与检测，掌握无线电技术人员的基本技能，提高学生对电类知识的兴趣，培养学生的实际动手能力和基本装接技能。
实习要求：态度端正，学习认真、操作仔细、敢于动手练习，养成记笔记、不懂就问的好习惯，用心体会基本技能技巧。
2、 安全用电常识：
1、 
2、 电流对人体的伤害
3、 与哪些因素有关
4、 电流大小对人体的伤害
5、 影响电流大小的因素
6、 安全电压的规定
7、 人体触电形式
8、 安全用电要求
3、 
4、 常用元器件电阻的识别与检测：
常用元器件的分类：元件：电阻、电容、电感等。
                       器件：二极管、三极管、集成电路等。

1、电阻器的基本知识
2、电阻器的作用与分类
3、电阻器的型号命名方法
4、电阻器的主要参数
5、电阻器的标志方法
6、电位器知识
7、电阻器的识别与检测

四、电阻板的测试要求：学生掌握电阻器的标称阻值的标志方法，掌握色标法。附：测量仪器、仪表的使用（虚拟仪器）

说明：教案按每个授课单元或根据课程特点按章节进行设计。

教学目的与要求：


实习动员：增强学生对电的兴趣。提高高职学生的动手能力
安全用电：了解电的危害、懂得如何用电和如何保护自己。
常用元器件识别与检测：电阻器的识别与检测
常用仪器仪表的使用



教学重点与难点：


电阻器的标志方法（色标法、直标法等）、电阻器的主要参数
要求学生掌握色标法，并熟练运用。


授课形式与教具：

电阻器测试板
万用表
虚拟仪器中数字万用表的使用



课后小结（包括内容与时间调整）


正常实施




教研室主任审签：        

年    月    日
说明：教师备课笔记附后。
天津电子信息职业技术学院
教  案
序号：02    

课题名称： 《电子产品工艺设计课程设计》    课题班级   日期
                                             
常用元器件识别与检测                   电子E08-1    2009-5-5
电容、电感知识及识别与检测                   
内容提要与时间分配：	
电阻器测试复习：
	金
	黑
	棕
	红
	橙
	黄
	绿
	蓝

	几点几Ω
	几十Ω
	几百Ω
	几KΩ
	几十KΩ
	几百KΩ
	几MΩ
	几十MΩ


5、 常用元器件电容器的识别与检测：
1、电容器的基本知识 2、电容器的作用与分类
3、电容器的型号命名方法
4、电容器的主要参数（一般常考虑电容器的标称容量，允许误差、额定工作电压和绝缘电阻等主要参数。）
5、电容器的标志方法（直标法、文字符号法、色标法、数码表示法）
6、电容器的识别与检测
用万用表R×1KΩ挡，测量电容器两端，表针应向小电阻值方向摆动，然后逐渐摆至“∞”附近。
①非电解电容器的识别与检测、②电解电容器的识别与检测
六、常用元器件电感器的识别与检测：
1、电感器的基本知识  2、电感器的作用与分类
3、电感器的型号命名方法
4、电感器的主要参数（一般常考虑电感器的电感量，允许偏差、品质因数、分布电容、额定电流和稳定性。等主要参数。）
5、电感器的标志方法（直标法、文字符号法、色标法、）
6、电感器的识别与检测
用万用表R×1Ω挡、R×10Ω挡，测量电感器两端
电容板的测试、电感板的测试
说明：教案按每个授课单元或根据课程特点按章节进行设计。

教学目的与要求：


常用元器件识别与检测：电感器的识别与检测
三种常用元器件识别与检测（电阻器、电容器、电感器）


教学重点与难点：

电容器的标志方法、电容器的主要参数、电容器材料的识别。
电容器的标志方法（文字符号法、直标法、数码表示法等）
电感器的标志方法、电感器的主要参数、电感器材料的识别。
三种常用元器件识别与检测（电阻器、电容器、电感器）


授课形式与教具：


讲课、操作、练习
电阻器测试板、电容器测试板、电感器测试板
测试板
万用表
虚拟仪器中数字万用表的使用


课后小结（包括内容与时间调整）



总结电阻器、电容器、电感器三种常用元器件的识别检测方法的标志方法、测试方法。总结万用表的使用方法。


教研室主任审签：        

年    月    日
说明：教师备课笔记附后。
天津电子信息职业技术学院
教  案
序号：03    

课题名称： 《电子产品工艺设计课程设计》    课题班级   日期
                                             
常用元器件识别与检测                   电子E08-1    2009-5-6
晶体管、集成电路知识及识别与检测                    
内容提要与时间分配：	
复习：电阻器、电容器、电感器的识别与检测
六、常用元器件晶体管的识别与检测：
1、晶体管的基本知识
2、晶体二极管
①晶体二极管的组成           ②晶体二极管的分类
③晶体二极管的伏安特性       ④晶体二极管的型号命名方法
⑤晶体二极管主要参数         ⑥晶体二极管的识别与检测
3、晶体三极管
①晶体三极管的组成          ②晶体三极管的分类和符号
③晶体三极管的特性曲线      ④晶体三极管电流的放大作用
⑤晶体三极管的型号命名方法  ⑥晶体三极管的主要参数
⑦晶体三极管的识别与检测
4、晶体管的识别与检测
用万用表R×1KΩ挡或R×100Ω，测量晶体管
先判断基极、在判断类型、最后判断集电极
5、集成电路的知识，学会用测试仪测试集成电路。
多种板的测试
要求：学生掌握电阻、电容、电感、晶体管等多种元件的识别与检测，掌握晶体管极性和管脚的判断方法。
附：万用表、虚拟仪器中数字万用表、集成电路测试仪的使用
万用表测电容、晶体管时，黑表笔代表万用表内部电源的正极，红表笔代表万用表内部电源的负极。注意培养学生的单手操作的习惯。

说明：教案按每个授课单元或根据课程特点按章节进行设计。

教学目的与要求：

常用元器件识别与检测：晶体管的识别与检测、集成电路芯片的测试。


教学重点与难点：


晶体管的命名方法、晶体管的主要参数、晶体管各管脚的判别方法。
晶体管各管脚的判别方法。（分清NPN、PNP两种型号）
集成电路测试方法


授课形式与教具：


晶体管测试板、集成电路测试仪
万用表、虚拟仪器中数字万用表、集成电路测试仪的使用



课后小结（包括内容与时间调整）


总结晶体二、三管各管脚的判断方法。
总结万用表、虚拟仪器中数字万用表、二极管测试仪、三极管测试仪测试、集成电路测试仪的使用方法





教研室主任审签：        


年    月    日
说明：教师备课笔记附后。
天津电子信息职业技术学院
教  案
序号：04    

课题名称： 《电子产品工艺设计课程设计》    课题班级   日期
                                             
贴片元器件知识识别与检测、             电子E08-1    2009-5-7              
常用材料与焊接初级焊接技术、
内容提要与时间分配：	
贴片集成电路封装特点、分类、集成电路识别方法
常用贴片元器件的识别与检测要点：
1、贴片电阻器：注重数码法，万用表量程的选择
2、贴片电容器：材料的判断，用虚拟仪器中数字万用表测试
3、贴片电感器：用虚拟仪器中数字万用表测试
4、贴片晶体二极管：二次测量，R×1KΩ挡或R×100Ω
5、贴片晶体三极管：用虚拟仪器三极管测试仪测试曲线
常用材料与焊接基本知识：
1、 常用线材：电线、电缆（裸线、绝缘电线、通信电缆）
2、 选用线材三方面：电路条件（耐压、耐流等）、
   环境条件（环境温度、湿度等）、机械强度
3、 常用焊接材料
松香焊锡丝：中间夹有松香助焊剂的锡铅焊料。
助焊接的作用：清洁、防氧化、增加焊料的流动性。
4、 敷铜板（敷铜箔压层板）基板材质
5、 焊接原理：利用加热或其它方法使焊料与被焊接金属原子之间互相吸引，依靠原子间的内聚力使两种金属永久地牢固结合。
6、 焊接工具：电络铁：内热式、外热式。
7、 焊接方法：焊接五步法：准备、加热、加焊锡、撤焊锡、撤电烙铁
焊接质量：(1) 园、光、齐、丰满（园滑、光亮、整齐）
(2) 导电性好、不虚焊、假焊、不连焊、不漏焊。
(3) 要有良好的机械强度。

说明：教案按每个授课单元或根据课程特点按章节进行设计。

教学目的与要求：

常用元器件识别与检测：多种元器件的识别与检测强化练习
通过考试检查学生动手实际操作能力和口述表达能力。
焊接和拆焊练习：学生通过自己实际操作自己摸索焊接技巧。
感觉焊接的时间、焊料的多少、焊料的流动。	


教学重点与难点：


多种贴片元器件的识别与检测
多种贴片元器件的筛选、识别与检测。
焊接和拆焊练习：学生通过自己实际操作自己摸索焊接技巧。
感觉焊接的时间、焊料的多少、焊料的流动。


授课形式与教具：

电阻器板、电容器板、电感器板、晶体管板
焊接练习板
电烙铁、焊锡丝、电路板、练习板

课后小结（包括内容与时间调整）

总结各种贴片基本元器件的测试、识别判断方法。
自行练习，摸索焊接时间、速度、温度的控制
总结焊接方法




教研室主任审签：        


年    月    日
说明：教师备课笔记附后。
天津电子信息职业技术学院
教  案
序号：05    

课题名称： 《电子产品工艺设计课程设计》    课题班级   日期
      焊接训练、元器件的引线成形                                     
     、安装工艺                         电子E08-1    2009-5-8


内容提要与时间分配：

焊接方法：焊接五步法：准备、加热、加焊锡、撤焊锡、撤电烙铁
焊接质量：(1) 园、光、齐、丰满（园滑、光亮、整齐）
(2) 导电性好、不虚焊、假焊、不连焊、不漏焊。
(3) 要有良好的机械强度。
拆焊练习：学生通过自己实际操作自己摸索焊接技巧。
焊接训练，焊接成工艺品
装配工艺与识图：
元器件的引线成形：卧式和立式

安装顺序：先低后高、先小后大、先轻后重、先里后外的装配原则。
识图要求：根据原理图，读懂电路板图，根据电路板图，画出电路图。
图的分类：1、系统图（框图）2、电气原理图3、电气安装接线图。
电气图识图方法：1、分析主电路2、分析控制电路3、分析辅助电路4、分析联锁和保护环节
按焊接要求自行设计焊接工件
      要求：符合焊接、焊点质量要求
            有创意的工件、有意思、有思想、有生活气息
所有交点都是合格的焊点
      例如：自行车、小桥、台灯




说明：教案按每个授课单元或根据课程特点按章节进行设计。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/808070100067006023

