[image: ]山东省烟台市牟平区2023-2024学年九年级上学期期末考试物理试题
学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________

一、单选题
1．我国“一带一路”战略推进了能源的国际合作。下列能源属于可再生能源的是（　　）
A．核能	B．风能	C．天然气	D．可燃冰
2．如图所示的四种现象，说法正确的是（　　）
[image: ]
A．甲图：气球与小女孩头发摩擦后产生电荷，带电的气球把头发吸引起来
B．乙图：图中自由电子定向移动的方向为导线中电流的方向




C．丙图：开关闭合后灯和正常发光，用一根导线接触两端，会更亮
D．丁图：闭合开关后电路中电流过大，灯泡会烧坏
3．如图为实验室常用电流表内部构造图。多匝金属线圈悬置在磁体的两极间，线圈与一根指针相连，当线圈中有电流通过时，它受力转动带动指针偏转，便可显出电流的大小。图中与这一过程工作原理相同的是（　　）
[image: ]  
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4．自然界中的水通过吸热、放热在固态、液态、气态之间转化，形成了雾、雨、雪、露、霜、雾凇等自然现象，如图所示是水的三态变化图，下列说法中正确的是（　　）
[image: ]
A．冰雪消融是丙到乙的过程	B．露珠消失是丙到甲的过程
C．雾的形成是丙到甲的过程	D．霜的形成是乙到丙的过程
5．如图所示为四冲程内燃机工作示意图，下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．在一个工作循环中，工作过程依次是乙、甲、丁、丙
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B．依靠飞轮惯性完成的冲程是甲、乙、丁
C．丁图冲程能量转化为内能转化为机械能



D．飞轮转速，则该汽油机能做功次
6．5G技术的发展，诞生了大量的新兴科技。5G智能巡㭘机器人，空中课堂，“智能快递小哥”……5G越来越深入我们的生活，5G技术也是依靠电磁波传递信息的，下列有关电磁波的说法正确的是（　　）
A．太空是真空，电磁波不能传播	B．光是一种电磁波

C．电磁波的频率越高，传播的速度就越大	D．电磁波在空气中的传播速度是
7．下图是根据实验数据画出的定值电阻和小灯泡的电流和电压关系图像，在图线上取四个点A、B、C、D，这四个点的电阻大小关系正确的是（　　）
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A．	B．	C．	D．


8．在如图所示的电路中，电源的输出电压恒定不变，现将一个灯泡L接在离电源很近的A、B两点时，灯泡L的功率为，若将灯泡L接在离电源较远的C、D两点时，灯泡L的功率为，不考虑灯丝电阻随温度的变化，则此时输电导线AC、BD共同消耗的功率为（　　）
[image: ]




A．	B．	C．	D．
9．研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验，下列关于该实验的说法，不合理的是（    ）
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A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系	B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比
C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较   [image: ]	D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同
10．如图是一个住宅户内的配电系统方框图。下列说法中正确的是（　　）
[image: ]
A．电能表用来计量家中所有用电器的总功率，空气开关与保险丝的作用完全相同
B．若闭合开关后灯泡不亮，而空调还能工作，用试电笔检查插座左右两孔氖管都发光，一定是c、d之间发生了断路
C．甲、乙两图中的人都触电了，且“漏电保护器”都会切断电路
D．制作保险丝的材料最好选用超导体

二、多选题
11．下列有关电学知识表述不正确的是（　　）
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A．两灯串联在的电路中，“  ”的灯泡较亮
B．细绳悬挂的两轻质带电小球保持静止，则两球一定带同种电荷
C．验证焦耳定律实验中，装置通电一分钟后，B管中的液面较高
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