

[bookmark: _GoBack]2020~2021学年度第一学期期末教学质量监测
九年级物理试卷
一、选择题（每小题3分，7小题，共21分）在每小题列出的四个选项中，只有一个是正确的。
1. 2020年春节期间新型冠状病毒疫情爆发，小李的妈妈在家里使用75％的酒精消毒，房间充满了“酒精的气味”，“酒精”在我们的学习、生活中有很多的应用，下列说法中正确的是（  ）
A. 能够闻到酒精的气味，说明分子在永不停息地做无规则运动
B. 利用酒精灯给水加热时用做功的方法增加水的内能
C. 一瓶酒精用掉一半，剩下的酒精的热值变为原来的一半
D. 酒精的沸点为78℃，可以用酒精温度计测标准气压下水的沸点
【答案】A
【解析】A．能够闻到酒精味，是酒精分子无规则运动的结果，属于扩散现象，故A正确；
B．利用酒精灯给物体加热时，物体从酒精灯火焰上吸收热量，是通过热传递的方式来改变物体的内能，故B错误；
C．热值是物质本身的特性，和物质的多少无关，所以酒精灯内的酒精用掉一半后热值不变，故C错误；
D．标准大气压下，水的沸点是100℃；酒精的沸点是78℃，低于标准气压下沸水的温度，因此测量沸水的温度不能用酒精温度计，故D错误。
故选A。


2. 如图所示的用电器工作时主要将电能转化为机械能的是（  ）


A. 台灯
B. 电视机
C. 洗衣机
D. 电饭锅
【答案】C
【解析】A．台灯工作时将电能转化为内能和光能，故A不符合题意；
B．电视机工作时主要把电能转化为光能和声能，故B不符合题意；
C．洗衣机是把电能转化为机械能的装置，故C符合题意；
D．电饭锅是把电能转化为内能的装置，故D不符合题意。
故选C。
3. 下列事例中不是利用水的比热容较大的特性解释的是（  ）
A. 北方的冬天楼房内的“暖气”用水作为传热介质	B. 夏天在地上洒水会感到凉快
C. 汽车发动机用水作为散热物质	D. 海边昼夜温差变化比沙漠地区昼夜温差变化小
【答案】B


【解析】A．因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，降低相同的温度，水放出的热量多，所以北方楼房内的“暖气”用水作为介质，故A不符合题意；


B．夏天在地上洒水感到凉快是利用了水的蒸发吸热，而不是利用水的比热容大的特点，故B符合题意；
C．因为水的比热容大，相同质量的水和其它物质比较，升高相同的温度，水吸收的热量多，所以汽车发动机用循环水冷却，故C不符合题意；
D．沿海地区和沙漠地区相比，沿海地区水多，水的比热容大，在相同的吸放热条件下，水的温度变化小，冬暖夏凉，昼夜温差小，沙漠地区多砂石，砂石的比热容较小，在相同的吸热条件下，砂石的温度变化大，故D不符合题意。
故选B。
4. 最早归纳得出电流与电压、电阻关系的科学家是（  ）
A. 伏特	B. 安培	C. 焦耳	D. 欧姆
【答案】D
【解析】通过导体电流与两端电压成正比，与导体电阻成反比，这一规律最早是由德国科学家欧姆总结得出的，这就是著名的欧姆定律，故ABC不符合题意，D符合题意。
故选D。




5. 笑笑同学在做实验时，将小灯泡、串联在电路中，发现靠近电源正极的灯比灯更亮，因此得出通过两个灯泡的电流大小关系的结论，其中正确的是（  ）


A. 通过的电流大	B. 通过的电流大
C. 一样大	D. 不确定
【答案】C


【解析】小灯泡、串联在电路中，根据串联电路电流的特点知，通过两灯泡的电流一样大。


故选C。


6. 在如图所示的电路中，电源电压为3V，当开关S1、S2都闭合时，则

A. 电压表的示数为3V   	B. 电流表将被烧坏
C. 灯L1不亮，灯L2亮    	D. 两只灯泡都将被烧坏
【答案】B
【解析】由电路图可知，当开关S1、S2都闭合时，两灯泡和电压表被短路，电流从正极出发，经电流表后，直接回到电源的负极，
∵用电器短路时，不能工作，
∴两灯泡不亮且不会被烧坏，电压表无示数，故ACD不正确，
∵电源短路时，电流过大，会烧坏电源和电流表，
∴电流表将被烧坏，故B正确。
故选B。
7. 如图所示的电路，只闭合S1时电压表的示数为U1；只闭合S2时电压表的示数为U2； 若S1、S2同时闭合，电压表示数为U3。关于三个电压值的大小关系正确的是（  ）



A. 	B. 




C. 	D. 


【答案】A
【解析】当只闭合S1时，两灯串联，电压表测的电源电压，即


当只闭合S2时，两灯串联，电压表测的是右端灯两端的电压，即


当S1、S2同时闭合时，左端的灯被短路，电压表测是电源电压，即


故


故选A。
二、填空题（每空1分，共20分）
8. 写出下列现象中改变物体内能的方法。
(1)热鸡蛋放在冷水中变凉：___________；
(2)冬天搓手，感到手变暖和：___________；
(3)太空中的星体碎片坠入大气层，成为流星：___________。
【答案】    (1) 热传递    (2) 做功    (3) 做功
【解析】(1)[1]热鸡蛋放在冷水中变凉，将鸡蛋的内能通过热传递的方式传递给水。
(2)[2]冬天搓手，感到手变暖和，两手之间由于摩擦力做功，内能增加。
(3)[3]太空中的星体碎片坠入大气层，由于碎片与大气摩擦做功内能增加，温度升高成为流星。


9. 一台四冲程汽油机，活塞向上运动的是___________ 冲程和___________冲程，若在一分钟内火花塞点火800次，则此汽油机对外做功___________次。


【答案】    (1) 压缩    (2) 排气    (3) 800
【解析】[1][2]汽油机的四个冲程是吸气、压缩、做功和排气冲程。吸气冲程进气门打开，排气门关闭，活塞向下运动；压缩冲程两个气门都关闭，活塞向上运动；做功冲程两个气门都关闭，活塞向下运动；排气冲程排气门打开，进气门关闭，活塞向上运动。即压缩和排气冲程是活塞向上运动。
[3]在内燃机的一个工作循环中，曲轴转动2周，活塞往复运动2次，对外做功1次，并且只有做功冲程火花塞点火，所以，一分钟内火花塞点火800次，则此汽油机做功800次。
10. 汽油机工作时要产生大量的热，通常采用水循环将热带走，这是利用______的特性；火箭采用液氢作为燃料是因为液氢的______大，液氢燃烧时将______能转化为内能。
【答案】    (1) 水的比热容较大    (2) 热值    (3) 化学
【解析】[1]汽车的散热器可用水做冷却剂，是因为水的比热容比较大，在升高相同的温度时可以吸收更多的热量，降低发动机的温度。
[2]运载火箭采用液态氢作为火箭燃料，原因是液态氢具有较大的热值，完全燃烧相同质量的液态氢时，可以释放出更多的热量。
[3]火箭升空时的能量转化：燃料的化学能先转化为内能，然后通过内燃机把燃气的内能转化为火箭的机械能。


11. 如图甲所示电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转均如图乙所示，则电流表A1的读数为___________A，通过电阻R2 的电流大小为___________A。若电阻R2发生断路故障，则电流表A的示数为___________A。



【答案】    (1) 0.4    (2) 1.6    (3) 0.4
【解析】[1][2]由电路图可知，两电阻并联，电流表A测的是干路电流，电流表A1测的是通过R1的电流；已知两个电流表指针偏转相同，由于并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，A选择的量程是0～3A，分度值为0.1A，则A的示数为2A，即干路电流I总=2A；A1选择的量程是0～0.6A，分度值是0.02A，则A1的示数为0.4A，即通过R1的电流I1=0.4A；则通过电阻R2的电流为I2=I总-I1=2A-0.4A=1.6A
[3]若电阻R2发生断路故障，并联电路各支路互不影响，电流表A1的示数为0.4A，电流表A的示数等于A1的示数为0.4A。
12. 如图所示电路，电源电压为5V，开关S闭合后，电压表的示数为2.8V，则灯L1两端的电压为___________V，灯L2两端的电压为___________V。

【答案】    (1) 2.8    (2) 2.2

【解析】[1][2]因为电压表测L1两端的电压，所以L1两端的电压U1=2.8V，又因为L1、L2串联，所以L2两端的电压为


13. 


如图所示为一款新型台灯，它白天吸收太阳能，以化学能的形式储存在蓄电池中，夜晚台灯上的LED灯就能发光照明．LED灯是一种发光二极管，它是由_____________（选填“半导体”或“超导体”）材料制成的．夜晚蓄电池将内部的_________能转化为____________能，供台灯发光．

【答案】    (1) 半导体            (2) 化学    (3) 电
【解析】LED灯是一种发光二极管，它是由半导体材料制成的．夜晚蓄电池放电时，消耗电池内部的化学能，产生电能，故是将电池内部的化学能转化为电能的过程，供台灯发光．
14. 如图所示当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在a端时，通过灯泡的电流为0.45A，此时电压表的示数为4.5V；当滑片在b端时，通过灯泡的电流为0.3A，则此时灯泡两端的电压是______V，滑动变阻器的最大阻值是______Ω，电源电压是______V。（忽略温度对灯泡灯丝电阻的影响）

【答案】    (1) 3    (2) 5    (3) 4.5

【解析】[1]如图所示当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在a端时，滑动变阻器的电阻为0，灯泡接在电源两端，电源电压为4.5V，灯丝的电阻
当滑片在b端时，滑动变阻器阻值最大，电路为灯泡与滑动变阻器的串联电路，灯泡两端的电压为UL=RLIL=10Ω×0.3A=3V




[2]根据串联电路的电压规律UR=U-UL=4.5V-3V=1.5V 根据串联电路分压原理，滑动变阻器的最大阻值


[3]当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在a端时，滑动变阻器的电阻为0，灯泡接在电源两端，电源电压为4.5V。
三、作图题（2小题，共6分）
15. 按照甲电路图连接图乙的实物图：

【答案】
【解析】由电路图知道，两灯泡并联后，分别与开关、电源串联组成电路，故实物连接如下

16. 健健为抗击新冠疫情设计一个病床呼叫电路。要求：病床1旁的开关S1控制指示灯L1和电铃；病床2旁的开关S2控制指示灯L2


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825042112010011124
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