
力和机械 单元测试
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)一、单选题（每小题 2 分，共 30 分）
1、一个初中生所受的重力的大小约为：
A、50N	B、500N	C、50kg	D、500kg
2、关于弹簧测力计的说法中，不正确的是： A、弹簧测力计是常见的测力计
B、弹簧测力计的最大刻度就是它的量程C、弹簧测力计的刻度是不均匀的
D、弹簧测力计是根据弹簧的伸长与受到的拉力成正比的原理制成的
3、有一把弹簧秤，秤钩上不受力时，指针不是指在零刻度位置，而是指在 0、2 N 的位置上，此时用手拉弹簧秤的秤钩，使弹簧秤的示数为 4 N，则手拉弹簧的力是：
A、4.2 N	B、4 N	C、3.8 N	D、无法判断
4、用手握住汽水瓶，汽水瓶并不滑落，这是因为：
A、力大于汽水瓶的重力	B、手的握力等于汽水瓶的重力C、给汽水瓶的摩擦力大于瓶的重力
D、手给汽水瓶的摩擦力等于瓶的重力
 (
A、检查相框否挂正
BB、用力拉弹簧
C、往墙上敲钉子
)5、下列事例中，属于运用了重力方向的是：
[image: ][image: ][image: ]
D、往前推桌子	[image: ]
6、用天平和弹簧秤分别在地球和月球上称同一个物体，结果是： A、 用天平称的结果相同，用弹簧称量得的结果不同
B、 用天平称的结果不同，用弹簧秤称量的结果相同
C、 用天平和弹簧秤称量的结果都相同
D、 用天平和弹簧称量结果都不同
7、下列事例中，能减小摩擦力的是
A、运动鞋鞋底有花纹	B 、行李箱下安装两个轮子C、骑自行车刹车时用力捏闸	D、在冰冻路面上撒沙子
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8、小明沿水平方向用力推地面上的桌子 ,但没有推动.下列说法中正确的是：
A、人推桌子的力小于桌子受到的摩擦力B、人推桌子的力等于桌子受到的摩擦力C、人推桌子的力和桌子的重力是平衡力
 (
A
、 钢丝钳
B
、 起子
C
、羊角锤
D
、镊子
)[image: ]D、桌子对地面的压力和地面对桌子的支持力是平衡力9、下图所示的工具中，属于费力杠杆的是：

10、磁悬浮列车是利用强磁场将列车微微托起，使其“浮”在轨道上方，从而可以高速行驶，其可以高速行驶的原因是(	)
A、减小了列车的惯性	B、减小了列车的重力
C、减小了列车受到的空气阻力	D、减小了列车与轨道间的摩擦11、下列说法正确的是：
[image: ]A、杠杆一定能够省力	B、定滑轮不能改变力的方向C、动滑轮既能省力又能改变力的方向
D、滑轮组能省力又但不能改变力的方向
12、如图所示，要使杠杆处于平衡状态，在 A 点分别作用的四个力中，最小的是：
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2
)
A、F
1

B、F
2

C、F
3

D、F
4
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13、一位同学双手的最大拉力为	500N，现在他用一个动滑轮和一个定滑
轮组成的滑轮组（不计轮绳重及摩擦），最多能提起的物重为：
A、500 N	B、1000 N	C、1500 N	D、250 N
14、如图，一同学实验时在弹簧涮力计的两侧沿水平方向各加 6N 拉力。并使其保持静止，此时弹簧测力计的示数为：
A、0N B、3N	C、6N	D、12N [image: ]
[image: ]15、把木块放在粗糙程度相同的水平桌面上，水平拉动木块，在木块加速运动过程中，木块受到的摩擦力大小：
A、逐渐变大	B、逐渐就小
C、保持不变	D、先变小后变大
二、填空题（每小题 2 分，共 22 分）（g 取 10N/kg）
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[image: ]16、熟透了的杏子离开树枝后，总是落向地面，这是由于杏子受		 力作用的原因。泥瓦工人通常用线拴一小石子，来检验砌的墙是否直，这是根据重力的方向总是	的原理制成的。
17、物体的重力与质量成 	比，比值为： 	。
18、弹簧测力计是测量 	的工具，其原理是：弹簧的受到的拉力越大，弹簧的伸长越 	。
19、一物体在月球称得质量为	10kg，当在地球上称时，弹簧测力计的示数为： 	N，天平的示数为： 		kg。
20、一物体沿水平面做匀速直线运动，物体受到的摩擦力是	20 N，则物体受到的拉力是	 	N ；如果拉力增大到	25N，物体受到的摩擦力为：
 	N。
21、 质量为 50 千克的某同学用双手握住竖直的木杆匀束向上攀，他所受到的摩擦力等于： 	N，方向： 	。
22、汽车的轮胎上和鞋底上都有花纹，这是为了 	，机器的转动部分要加油，这是为了 	。
[image: ]23、如图，一个轻质杠杆可绕 O 点转动，甲、乙两物体分别用细线悬挂在杠杆的 A、B 两端，杠杆在水平位置平衡。甲物体重
10 N，则乙物体重 	N。如果将支点 O 向 A 端移动， 	端将下沉（选填“A”或“B”）
[image: ]24、动滑轮的实质是一个动力臂为阻力臂两倍的 	杠杆，定滑轮不能省力，但它能 	。
25、如图，在竖直向上大小为 10N 的力 F 的作用下，重物 A 沿竖直方向匀速上升。已知重物 A 上升速度为 0.2m/s，不计滑轮重、绳重及绳与滑轮间的摩擦， 则物体的重力大小为：
 	N，滑轮上升的速度为 	m/s。
[image: ]26、如图，在水平拉力 F 的作用下重 100 N 的物体 A，沿水平桌面做匀速直线运动，弹簧秤 B 的示数为 10 N，则拉力 F 的大小为  N，物体 A 与水平桌面的摩擦力大小为 N、
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三、作图题（每小题 2 分，共 6 分）
27、图中小球 A 正从斜面上下向滚动，画出小球 A 受到的重力的示图
28、画出图中的阻力臂 L2；
[image: ]29、站在地面上的人想用尽可能小的力提升水桶。请在图中画出滑轮组  绳子的绕法。

[image: ][image: ]

27 题	28 题	29 题


四、实验探究题（每空 2 分，共 24 分）
30、在探究“摩擦力的大小与什么因素有关”时，小辉同学根据自己推箱子时，地面越粗糙，推起来越费力，提出了“影响摩擦力大小的因素可能与接触面的粗糙程度有关”的猜想；小华同学根据自己推箱子时，箱子越 重，推起来越费力，提出了“影响摩擦力大小的因素可能与接触面受到的压力有关”的猜想；图是验证他们猜想的实验装置图。

[image: ]
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（1） [image: ]小辉同学为了完成他自己的探究应按甲和 	

两图进行。
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（2） 小华同学为了完成他自己的探究应按甲和    两图进行，小华进行实验得到下表所记录的实验数据，根据数据可以得出：接触面的粗糙程度相同时，接触面受到的压力越大，摩擦力越 。
[image: ]

（3） 小华和小辉同学在实验中都应使小车做 	运动。
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31、在“研究杠杆平衡条件”实验中：
（1） [image: ]实验前出现图甲所示情况，为了使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆左端的螺母向	调（填“左”或“右”）
（2） [image: ]实验过程中出现图乙所示情况，为了使杠杆在水平位置平衡，这时
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[image: ]应将右边的钩码向	 	
或“右”）移动	格。
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（填“左”
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[image: ][image: ]32、小军同学为了探究“使用动
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滑轮的省力情况”，使用了如图所示的实验装。实验前，小军用弹簧测力计测
 (
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)
得动滑轮的重力为 1.0N，每个钩码的重力为 0.5N；实验过程中，小军多次改
 (
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)
变动滑轮所挂钩码的数量，分别记下每次所挂钩码的重力及对应的弹簧测力计


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835344201101011041
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