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第一章 工程概况
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[bookmark: _Toc4955][bookmark: _Toc372450707][bookmark: _Toc29935][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc25278_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23155][bookmark: _Toc14595]1.1 工程概述
[bookmark: _Toc1115][bookmark: _Toc4270][bookmark: _Toc25012]该工程位于重庆市渝中区南纪门街道，通过设计施工对山城巷片区及邮政局巷片区老旧设施修复及景观打造，美化人居环境，提升城市品质。对现状进行综合治理，对老旧铺地进行更换；清洗青苔地面；植入文化标牌；增设晾衣杆；增设座椅；优化景观绿化；硬化以及拆除原有花池或树池；更换分类垃圾桶；增设功能性照明；墙面涂刷质感漆；栏杆翻新刷漆；休闲桌凳更换；健身器材增加；树木修剪；增加特色岗亭；增加无障碍通道；以及对整个片区进行雨污管网的改造。
[bookmark: _Toc29768][bookmark: _Toc17247][bookmark: _Toc4585_WPSOffice_Level1]第二章 编制依据
（1）《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011；
（2）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014；
（3）《环境管理标准》GB/T24000-ISO14001；
（4）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2016；
（5）《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2016
（6）《中华人民共和国建筑法》；
（7）《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》；
（8）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012；
（9）《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011；
（10）《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011；
（11）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009；
（12）《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T6441-1986；
（13）《施工现场机械设备检查验收技术规程》JGJ160-2016；
（14）《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2016；

                                                   
（15）企业职工伤亡事故分类标准；
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（16）中华人民共和国消防条例；
（17）国家及有关部门制定的现行建筑施工安全技术规范、规程、标准及重庆市两江新区建设委员会制定的“建筑工地文明施工标准”；
（18）我公司现拥有的科技技术成果及逐年实践中积累的安全文明施工经验；
（19）《2021 年智博会保障路线市政设施整治工程施工组织设计》；
（20）《2021 年智博会保障路线市政设施整治工程设计图纸文件》；
（21）施工现场及周边的实际情况。
本安全生产总体方案内容包括：现场安全施工部署；现场安全施工管理架构；现场施工安全制度；分部分项施工安全技术措施；主要施工机械安全技术规程和现场安全预防措施等几个方面规范现场施工。
[bookmark: _Toc25458][bookmark: _Toc28888][bookmark: _Toc1203][bookmark: _Toc20389_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22292]第三章 现场安全文明施工部署
[bookmark: _Toc28559][bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc5631][bookmark: _Toc19436_WPSOffice_Level2]3.1总体部署
1、项目经理对安全工作负全面责任，统筹指挥施工现场的全面安全生产工作。
2、安全员负责对现场安全工作进行全面的管理，并定期组织全体人员进行安全教育。
3、建立安全生产小组，由项目经理直接领导，全体管理人员参与，各班组设兼职安全员，把安全工作、安全生产当头等大事来抓，认真贯彻、执行国家有关现行劳动保护法规、安全生产规定和各项安全生产的政策法令。
（1）人员配备
1）安全领导小组组长：黄智（项目经理）  
2）副组长：程自文（技术负责人）  

                                                   
3）组员：袁野（安全员）、程星（施工员）、 屈霜霜（资料员）、  邓远华（预算员）  、 文小玲（质量员）                     
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（2）工作职责
1）组长（项目经理）工作职责
a建立健全本项目安全生产责任制，组织制定并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程。
b建立健全与本项目经济活动相适应的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产经费。
c督促、检查本项目的安全生产工作，按照有关规定组织开展安全生产标准化工作，组织开展安全生产监督检查、安全隐患排查整治、安全宣传教育和安全培训工作；定期组织召开安全生产工作会议，将安全生产工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
d将安全设施投资纳入建设项目概算，执行新建、改建、扩建工程项目的安全设施与支护工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度。
e负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
f组织制订、实施生产安全事故应急救援预案并组织定期演练；发生生产安全事故后，根据事故级别和危害程度赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，执行事故调查对内部人员的处理决定。
2）副组长工作职责
a宣传和贯彻国家的有关安全生产法律法规和标准；
b负责与项目部安全目标责任书的签订和考核工作；
c整理汇总安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司领导；
d实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责任；
e检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织开展现场安全检查、评定，提出安全整改意见和处理办法；
f按照相关标准制定安全教育、检查、考核等方面的计划，并组织实施；

                                                   
g参与安全事故的调查，提出预防事故重复发生的措施并跟进；
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h组织项目部进行安全技术交底，搞好现场日常安全教育工作；
i督促检查安全技术各项措施和操作规程的实施情况；
j负责制定各类人员继续教育的进修、培训计划，并组织实施，负责安排本项目学习、进修、参观、讲座、报告等各项业务活动；
k编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；
l组织和参与企业生产安全事故应急救援的编制及演练；
m组织开展安全教育培训与交流；
n协调配备项目专职安全生产管理人员；
o参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；
p通报在建项目违规违章查处情况；
q组织开展安全生产评优评先表彰工作；
r建立公司在建项目安全生产管理档案；
s监督在建项目安全生产费用的使用；
3）组员工作职责
a负责安全生产综合监督管理工作，督促落实安全生产责任制。
b监督检查安全生产标准化工作和安全隐患排查整治工作。
c监督检查本单位各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传教育和安全培训工作。
d督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业危害。
e负责对本企业违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。
f发生生产安全事故后，应当立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。
4）项目专职安全生产管理人员职责：
a负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；
b现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；

                                                   
c对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
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d对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
e对于发现的重大安全隐患，有权向质安科报告；
f依法报告生产安全事故情况。
[bookmark: _Toc31466][bookmark: _Toc13812][bookmark: _Toc350][bookmark: _Toc12562_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17351]3.2 安全文明管理要求及目标
[bookmark: _Toc21237][bookmark: _Toc14888]3.2.1安全管理要求
  人身安全，重于一切，我公司在安全生产工作上一向贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针，以“优质、安全、高速”的指导思想来建造项工程。
我公司对该工程施工的安全施工目标：
①无死亡事故。
②无重伤事故，全年轻伤率不超过1‰。
③无火灾及重大交通责任事故。
④特殊工种全部持证上岗。
⑤一般事故隐患整改率达95％以上。
⑥施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。
⑦全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
⑧严格按建设部“一标准三规范”（建筑施工安全检查评分标准、高处作业安全技术规范、施工现场临时用电安全技术规范、脚手架设计搭设使用安全技术规范）
[bookmark: _Toc234][bookmark: _Toc21764]3.2.2文明施工管理目标
1、达到重庆市公平建筑安装工程有限公司关于安全文明施工管理规定。
2、南纪门山城巷老旧小区配套基础设施建设工程二期工程要求。

                                                   
[bookmark: _Toc8693][bookmark: _Toc10109]3.2.3环境管理目标
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[bookmark: _Toc277271205][bookmark: _Toc23241][bookmark: _Toc491334833][bookmark: _Toc27231]    无重大环境污染事故
[bookmark: _Toc23304][bookmark: _Toc17500_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18440]第四章 现场安全施工保证体系
[bookmark: _Toc491334834][bookmark: _Toc4158_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26133][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc9933][bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc207564386]4.1现场安全施工保证体系

                                                   
[bookmark: _Toc65144838][bookmark: _Toc106694958][bookmark: _Toc65221952][bookmark: _Toc65212712][bookmark: _Toc128108930]我公司将针对本工程制定强有力的安全生产保证体系，既注重安全思想宣传教育和安全技能培训，又注重日常的安全生产工作检查落实，抓管理、抓制度。盯住现场，跟班作业，抓住关键，超前预防。同时把安全生产纳入竞争机制，纳入施工班组或劳务施工队伍的选比内容，逐级签订包保责任状，以此来确保安全工作落到实处。安全保证体系见下图《安全生产保证体系图》：
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[bookmark: _Toc491334835][bookmark: _Toc11602][bookmark: _Toc12992]
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[bookmark: _Toc6769][bookmark: _Toc29065_WPSOffice_Level2]
[bookmark: _Toc21072]4.2现场安全组织措施及人员职责
[bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc21038]4.2.1组建安全组织机构
建立完善的安全生产管理机构，项目部设安质环保部，相应配备安检工程师，各专业施工队设专职安全员，工班设兼职安全员。实行岗位责任制，明确分工，责任到人，做到齐抓共管，以保证安全体系正常运作。安全组织机构图如下图：


                                                   
安全组织机构图
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[bookmark: _Toc18217][bookmark: _Toc14030]4.2.2各级人员安全管理职责
（1）项目经理安全生产责任制
①认真贯彻执行国家有关安全法律、法规、法令、以及本公司的安全生产管理规章制度，树立“质量是企业的生命，安全是职工的生命”的思想，对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。
②认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按规范搞好安全防范措施，安全生产落实到实处。在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产必须抓安全。
③严格安全管理，结合项目特点和施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，认真组织落实施工组织设计中的安全技术措施。
④领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次的安全周活动，对照JGJ59－11安全检查表，经常检查施工现场的安全管理，认真清查事故隐患，及时制定安全措施，确保施工全过程的安全生产。
⑤组织班组学习安全操作规程，并检查执行情况。对新工人、特种作业人员必须进行安全管理和教育，教育工人正确使用安全防范设施和防护用品，负责检查特种作业人员是否持证上岗。
⑥健全和完善用工管理手续。录用外来人员，必须办理暂住证，流动人口计划生育证等证件，确保施工现场的安全管理。

                                                   
⑦督促指导班组严格按工艺标准和安全技术操作规程进行操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。对现场搭设的“二架一网”、施工临时用电、大中型机械设备等安全防护、装置必须有安全技术交底和验收手续，方能使用。
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⑧对各级行政主管部门和公司安全科所发出的隐患整改通知书必须签字，并按通知要求限期整改。
⑨施工现场建立健全安全生产管理岗位责任制和防火措施，监督有关人员做好施工安全管理各项技术内业资料。
[bookmark: _Toc128108931][bookmark: _Toc106694959][bookmark: _Toc65221953][bookmark: _Toc65212713][bookmark: _Toc65144839]（2）项目生产经理安全生产责任制
①认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规、标准和上级指示，决议和规章制度，对本项目的安全生产工作负分管领导责任。
②坚持“管生产必须管安全”的原则，严格执行安全生产“五同时”的规定。
③每周组织一次安全检查，及时分析和掌握本项目安全生产动态，研究解决问题的办法，责成有关部门对查出的问题进行整改，同时布置下周安全生产工作。
④根据施工方案中的安全技术措施，分别向施工员和班组长进行安全技术交底，交接双方均应在安全技术交底卡上签字。
⑤负责督促有关部门和人员对新工人，转换工种的工人和外用工进行安全教育和培训，凡未经教育培训的人员和无操作证的特种作业人员不得安排工作。
⑥以身作则，遵章守纪，不违章指挥，及时制止违章作业行为。
⑦发生工伤事故，必须及时抢救，并保护好现场，按程序立即报告有关部门，同时参加调查，分析事故，并完善改进措施。

                                                   
⑧根据上级有关规定，认真执行企业防护用品，防暑降温饮品的发放工作，同时做好职工劳逸结合和女工保护工作。
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[bookmark: _Toc128108932][bookmark: _Toc106694960]⑨有权拒绝上级违反劳动安全法规的指令。
（3）技术负责人安全生产责任制
①贯彻落实安全生产方针，政策、法令，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程生产过程中的安全生产技术负责。
②参加或组织编制施工组织设计，编制审查施工方案时要制定审查安全措施，保持其可行性和针对性，并随时检查，监督，落实。
③主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。
④项目工程应用新材料、新工艺、新技术要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员进行安全技术培训，认真贯彻执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中的化学物品引起的火灾、中毒或新工艺事实中可能造成的安全事故。
⑤主持安全防护设施、大中型机械、电气设备的验收，发现设备设施不正常应及时采取措施，严格控制不符合标准的防护设备设施投入使用。
⑥组织有关人员配合安全员建立做好安全管理台帐，定期组织施工安全自检评分，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。
⑦参加配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范意见。
[bookmark: _Toc65212714][bookmark: _Toc65144840][bookmark: _Toc106694961][bookmark: _Toc65221954][bookmark: _Toc128108933]（4）施工员安全生产责任制

                                                   
①在项目经理领导下，认真执行上级有关安全生产规定，对所管的班组安全生产负直接领导责任。
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②认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施交底执行情况经常检查，随时纠正违章作业。
③经常检查所管班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。
④对重点特殊部位施工，必须检查各种设备设施状况是否安全，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督执行，做到不违章指挥。
⑤定期和不定期组织所管班组学习安全操作规程，坚持每天召开班前安全会，开展安全教育活动，接受安全检查，及时解决提出的不安全问题。
⑥制定施工现场“三宝”、“四口”、“五临边”等安全生产防护措施，协助安全员建立安全管理台帐，定期参加施工安全自检评分。
⑦发生因工伤亡及重大未遂事故要保护好现场，及时向上级报告，救护伤员，参加事故处理，填好工伤事故登记表，认真贯彻防范措施。
[bookmark: _Toc128108934][bookmark: _Toc106694962][bookmark: _Toc65212715][bookmark: _Toc65144841][bookmark: _Toc65221955]（5）安全员安全生产责任制
①在项目经理和安全部门的领导下，督促职工认真贯彻执行国家颁布的安全生产政策法规，以及公司制定的安全规章制度，发现问题及时制止纠正或向领导及时汇报。
②参加制定安全技术措施和安全操作规程，协助施工员进行安全技术交底、验收，履行签字手续归档备查，并记录当天的安全生产日记。

                                                   
③深入施工现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种安全防护设施，纠正违章指挥，冒险蛮干，执行处罚要以理服人，坚持原则，秉公执法。
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④负责建立安全管理台帐，参加日常和不定期的安全检查，对安全生产存在的问题在限期内督促整改，发现危及职工生命的重大安全隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险区域并立即上报。
⑤负责完善职工的三级教育，并建卡建档。
⑥加强“三宝”、“四口”、“五临边”的巡查工作，加强施工现场用电管理，卸料平台的使用管理。
⑦发生工伤事故要积极组织抢救，协助保护事故现场，及时填表上报，认真负责参与事故调查，处理，不得隐瞒事故情节，实事求是地向有关领导汇报情况。
[bookmark: _Toc65144842][bookmark: _Toc65221956][bookmark: _Toc128108935][bookmark: _Toc65212716][bookmark: _Toc106694963]（6）材料员安全生产责任制
①认真执行采购工作中的制度和纪律，严格执行财务制度，购料用款及时清算结帐。
②做好市场信息调查工作加强核算，合理使用资金采购时必须做到三优、一算、五不购。
③采购材料要严格核实材料名称、规格型号、材料质量、材料性能等情况，保证使用安全。
④货到入库，办好入库计划，做到材料按规格型号、品种分类堆放，编制各种材料的保护及存放计划，严防丢失和损坏。 
⑤及时了解采购计划，收集各种材料数据，保证按时供应。
⑥及时了解使用情况，做好剩余材料的回收工作。
⑦采购易燃易爆物品时，严格遵守安全规程，要随车随货，安全采购。

                                                   
[bookmark: _Toc128108936][bookmark: _Toc65221957][bookmark: _Toc106694964][bookmark: _Toc65144843][bookmark: _Toc65212717]（7）班组长安全生产责任制
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①认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。
②经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自我保护能力。
③认真落实安全技术交底，坚持每天召开班前安全会，不违章指挥冒险蛮干。
④经常检查班组作业现场安全生产情况，发现问题及时解决并上报有关领导。
⑤认真做好工人的安全教育，经常教育工人按安全操作规程施工作业。
⑥坚持班前对所使用的机械设备、防护用具及作业环境进行安全检查。
⑦发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。
[bookmark: _Toc65212718][bookmark: _Toc65144844][bookmark: _Toc106694965][bookmark: _Toc128108937][bookmark: _Toc65221958]（8）工人安全生产责任制
①认真学习、严格执行安全操作规程，遵守安全生产规章制度。
②积极参加安全活动，认真执行安全技术措施交底，不违章作业，服从安全员的指导和监督。
③发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助，对新工人要积极传授安全生产知识。
④维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，严禁擅自拆除。
⑤对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。
⑥加强自我保护意识，在作业时要严格做到眼观六面、安全定位、措施得当、安全操作。

                                                   
[bookmark: _Toc1668][bookmark: _Toc8476][bookmark: _Toc4418][bookmark: _Toc466042412][bookmark: _Toc491334836]⑦发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。
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[bookmark: _Toc15430_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6102][bookmark: _Toc9056][bookmark: _Toc466042413]第五章 现场施工安全制度
[bookmark: _Toc491334837][bookmark: _Toc30998][bookmark: _Toc28183][bookmark: _Toc6115_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5912][bookmark: _Toc7062][bookmark: _Toc14541]5.1施工安全教育管理规定
[bookmark: _Toc491334838][bookmark: _Toc25540][bookmark: _Toc19210][bookmark: _Toc11507][bookmark: _Toc20194]5.1.1 建立安全生产教育制度
为了搞好安全生产宣传教育，增强职工安全生产意识。普及职工安全技术知识，增强职工自我防护能力，现根据建筑企业安全生产安全教育的有关规定，制订安全教育制度。
1、凡新进场或调整工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育（公司进行一级安全教育，项目部进行二级安全教育，班组进行三级安全教育），经考试合格后，方准上岗操作。
2、特殊工种工人必须经特殊培训，并参见主管部门的培训班学习，经考试合格后，取得证书，并持证上岗。
3、项目现场要定期、不定期进行各类职业健康及安全教育培训。每月一次对施工人员进行职业健康及安全教育培训。
4、在采用新技术、新生产方法、新设备，或工人调岗时必须进行安全教育。
[bookmark: _Toc8939][bookmark: _Toc9434][bookmark: _Toc491334839][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc7316] 5.1.2 建立安全技术交底及安全技术教育制度
1、做好安全技术交底工作。
2、贯彻执行上级制定的安全措施，结合工程特点，做好详细安全技术交底。

                                                   
3、根据施工技术措施和安全技术操作规程要求，以书面形式逐条向班组进行交底，履行签字手续，确保施工生产安全。
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4、现场必须开展班前安全活动。操作班组长每天要对工人进行施工前防护要求和作业环境的安全交底，并以重庆市城乡建设委员会规定的表格做好记录。
[bookmark: _Toc466042414][bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc491334840]项目现场在分项工程及各施工工序开工前，必须按照省安全质量监督站规定的表格，对班组进行有针对性详细的书面安全技术交底，明确具体的安全操作方法和施工工艺及预防事故措施和劳动保护要求，严格履行接受交底者签名确认手续。
[bookmark: _Toc15375][bookmark: _Toc2876][bookmark: _Toc31357_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25145][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc491334841][bookmark: _Toc997]5.2施工作业安全规定
[bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc28958]5.2.1 建立安全生产检查制度
1、安全检查工作是保证安全生产的手段，为确保安全生产指标的完成，本着防患于未然，安全第一，预防为主的原则，结合公司现状制定以下制度。
2、每年组织不少于4 次的安全大检查，每月进行月检，并留检查资料在项目部备查。主要检查机械、电气设备运行保养情况；施工现场的重点部位及防火情况进行检查；检查防暑降温、防汛、防雷电等安全防护措施；检查全年任务指标进行验收评比。
3、应根据自己的施工现场、驻地及不同季节的工作任务进行检查，及早发现隐患，采取措施。
4、各生产班组应根据不同情况进行每日巡检制度发现隐患及时整改。对难于治理的应及时上报。
5、项目部在设备换季时应加强检查力度，以保证设备正常运行。

                                                   
6、根据季节和上级要求将采取不定期检查制度，检查小组由安全部、质量部、办公室等部门组成。
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7、将按检查出的隐患大小签发隐患通知书，现场接到通知后应立即进行整改，一时难于整改的要采取安全防护措施，制定方案上报安全部进行审批。
8、将检查情况纳入考核，对成绩突出的予以表彰，对发生问题的单位和个人将按有关规定进行处理。
9、各施工班组在开工前检查所在作业环境部位是否安全、可靠。
10、机械操作前，检查机械设备安全防护装置是否可靠、灵敏。
11、各施工班组在开工前检查施工安全设施、生产工具是否齐全可靠。
12、项目现场应经常检查堆放成品、半成品是否符合要求。
13、项目现场要对本项目施工过程的安全生产进行监视，安全生产管理小组每周一次组织定期安全检查，对照JGJ59－2011《建筑施工安全检查标准》的有关规定并做好检查记录。
14、重点检查危险性较大的基坑支护、土方开挖、模板、脚手架搭设和拆除等分部分项工程或动火作业部位。如发现安全隐患要及时定人、定时间、定措施进行整改。
15、当发生职业健康安全事故时，按照项目部《安全应急救援预案》进行处理。
16、项目部每周进行一次安全生产检查。
[bookmark: _Toc17665][bookmark: _Toc491334842][bookmark: _Toc3229]5.2.2建立机械安全生产管理制度
1、施工机械设备必须按照施工平面布置规定的位置安装；
2、一般设备安装正确、平稳、牢固后要经机电管理员、质安员进行安全检查，合格后方能使用；

                                                   
3、大型机械设备必须经有关部门验收合格后方能使用；
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4、机械设备均应在显眼位置挂上操作规程；
[bookmark: _Toc21506][bookmark: _Toc466042415]5、操作人员开机前要检查油、水电等安全装置确认其处于完好状态，收工前必须清理设备和现场，做到设备内部清洁、场地整洁。
[bookmark: _Toc19559][bookmark: _Toc491334843][bookmark: _Toc7529][bookmark: _Toc14225_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27272][bookmark: _Toc30487]5.3现场作业环境安全措施管理制度
1、按规定设置和使用安全“三宝”。安全帽、安全带、安全网。
2、机械设置防护装置一定要齐全有效，不准在运行中维修和保养。
3、电动机械和手持工具要设置漏电掉闸装置。
4、做好安全防护标准化、吊装危险作业区设置警戒线，专人值班，脚手架按设计搭设，经验收方可使用，不准随意改动；各种机械设备专人管理并操作，机械防护必须符合安全要求，开关箱要防潮、绝缘并加锁、做到一机一闸一漏电，接地要符合要求。
5、各种拉固装置必须符合设计及有关规定要求。
6、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场，高处作业不准穿硬底或带钉易滑鞋靴。
7、搞好现场防火管理，施工现场禁区禁烟，施工现场、仓库、宿舍要备有足够的灭火器具，及时清理作业区和通道，做到“工完料净场地清”，道路通道畅通。
[bookmark: _Toc27436][bookmark: _Toc466042416]8、为确保现场治安安全，现场设立保卫部门与当地公安局、派出所等建立互联网络，加强现场治安管理，现场24小时值班巡查，防止现场物资被盗。
[bookmark: _Toc25793][bookmark: _Toc491334844][bookmark: _Toc16928_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7995][bookmark: _Toc8895][bookmark: _Toc25693]5.4施工现场工作人员安全纪律
1、进入施工区、必须戴安全帽，长发工人要束发戴安全帽。

                                                   
2、操作前不准喝酒。
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3、施工现场不准赤脚，不准穿拖鞋和高跟鞋。
4、高空作业严禁穿硬底鞋和带钉易滑鞋。
5、非有关操作人员，不准进入危险区域。
6、未经施工负责人批准，不准任意拆除、移动架设设施及安全防护装置。
7、严禁从高处向下抛掷任何零配件、物件和材料。
[bookmark: _Toc26529][bookmark: _Toc466042417]8、现场操作、作业、施工必须遵守各项安全生产规章制度及操作、作业、安全技术操作规程。
[bookmark: _Toc491334845][bookmark: _Toc19391_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5880][bookmark: _Toc7575][bookmark: _Toc8394][bookmark: _Toc2713]5.5现场全体工人的安全职责
1、牢记“安全生产、人人有责”树立“安全第一、预防为主”的思想并积极参加安全活动，接受安全教育，遵守参加安全教育签名制度。
2、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，做到不违章冒险作业。
3、正确使用安全防护用品和安全设施、安全工具，爱护安全标准及其他标志，服从分配，坚守岗位，不随便开动他人使用操作的机械和电器设备，不无证进行特殊作业，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。
4、发生事故或未遂事故，立即向项目经理报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出促进安全生产改善劳动条件的合理化建议。
5、有权越级报告有关安全生产的一切情况，遇有严重人身危险而无保证安全措施的作业，有权拒绝施工，同时立即报告现场有关领导或项目经理。
[bookmark: _Toc24045][bookmark: _Toc10807][bookmark: _Toc23177][bookmark: _Toc9965_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc491334846][bookmark: _Toc22485][bookmark: _Toc30390]5.6安全三宝的使用及管理

                                                   
1、进入施工现场的所有人员，都必须按要求正确佩戴安全帽。作业中不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。
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2、国家标准中规定佩戴安全帽的高度，为帽箍底边至人头顶端（以试验时木质人头模型作代表）的垂直距离80~90mm。国家标准对安全帽最主要的要求是能够承受5000N的冲击力。
3、正确使用安全帽，要扣好帽带，调整好帽衬间距（一般约40~50mm），帽衬不得轻易松脱或颠动摇晃。领取安全帽时应即时检查，发现有缺衬缺带或破损的安全帽应立即更换，不准使用有安全隐患的安全帽。
4、2米以上的高空作业，必须佩戴安全带。使用安全带时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上。当发现有异常时要立即更换，换新绳时要加绳套。使用3M以上的长绳要加缓冲器。
5、在攀登、悬空和临边等作业中，必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，而不再固定的设施上栓挂钩环。
6、安全带不使用要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。使用频繁的绳要经常做外观检查；使用两年后要做筹建，抽验过的样带更换新绳。
7、悬挂在施工现场的水平安全网不得存留建筑垃圾，网下不能堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，防止受化学品和酸碱厌恶的污染及电焊火花的烧灼等。
8安全网支撑不得出现严重变形和磨损，其连接部位不得有松脱现象。
网与网之间及网与支撑架之间的连接点不允许出现松脱。所有绑拉的绳不能受到严重的磨损或有变形。
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施工现场水平网内的坠物要经常清理，保持网体洁净。避免大量焊接或其他火星落入网内，避免高温或蒸汽环境。当网体受到化学品的污染、网绳嵌入粗砂粒或其他可能引起磨损的异物时，即须进行清洗，清洗后使其自然干燥。
[bookmark: _Toc980][bookmark: _Toc27614]安全网在搬运中不可使用铁钩或带尖刺的工具，以防损伤网绳。网体要存放在仓库或专用场所，并将其分类、分批存放在架子上，不允许随意乱堆。堆仓库要求具备通风、避光、隔热、防潮、避免化学物品侵蚀等条件。在存放过程中，要对网体做定期检验，发现问题，立即处理，以确保安全。
[bookmark: _Toc17057][bookmark: _Toc4465_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc427773713][bookmark: _Toc2448][bookmark: _Toc4015][bookmark: _Toc427773787][bookmark: _Toc427769207]5.7 检查结果不符合（问题）及处理
1、不符合的来源
（1）上级单位检查的不符合；
（2）相关单位检查的不符合；
（3）顾客检查的不符合；
（4）质量体系检查的不符合；
（5）总公司检查的不符合；
（6）项目部检查的不符合；
（7）职工发现的不符合。
2、内部检查不符合的处理
（1）内部检查不符合程序如下：
①不符合事实→②制定整改方案→③不符合的整改→④整改自检→⑤上报检查单位→⑥检查单位复查（验证）→⑦记录保存。

                                                   
（2）不符合事实：根据集团公司检查记录列出的不符合项，再把不符合项的事实写入安全生产文明施工不符合报告中的不符合事实描述栏内，并写出不符合要求的条款号。
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企业内部任何部门或人员检查的不符合事实，都可填写“安全生产整改通知回复单”。
（3）制定整改方案：检查部门或人员把“不符合报告”发给责任单位后，由责任单位立即制定整改方案。整改方案应包括时间、人员及实施内容的要求。
（4）不符合的整改：根据整改方案的要求，由责任人实施整改，并把整改的时间、人员、内容填入整改记录栏内，并对要求有检查（测试）记录、培训（教育）记录、通报、证书等证据的要附证据。
（5）整改自检：整改完成后由整改人报请责任单位安全管理人员或有关负责人检验收。
（6）上报检查单位：不符合整改自检完成后由安全管理人员把不符合报告及其相关证据上报检查单位。
（7）检查单位复查（验证）：检查单位收到已整改的不符合报告后安排时间进行资料验证或现场验证。
（8）记录保存：责任单位和检查单位都应妥善保存所有资料。
（9）整改的期限：责任单位收到不符合报告后要求在7天内整改完成。
5、外部检查不符合的处理
（1）严重不符合、一般不符合的处理按以下程序进行：
①不符合事实→②制定处置方案→③进行原因分析→④制定纠正措施→⑤不符合处置和纠正措施的实施→⑥处置和实施后的自检→⑦复查（验证）→⑧记录保存。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/836104243112010031
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