﻿2024上海市建筑安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。
A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

2.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.必须将宿舍迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用


3.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。
A.20m B.30m C.40m D.50m

4.（ A）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。
A.县级以上地方人民政府建设主管部门
B.县级以上地方人民政府安全监督部门
C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门


5.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。
A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

6.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。
A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

7.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线可采用（ A）。
A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

8.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A )。
A.法律 B.法规

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 ( D ),并在进入施工现场前进行查验。
A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

10.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。
A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

11.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848123101127006043

