2024年-甘肃建筑安全员A证考试题库及答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C）抽检，达到合格后方可承力使用。
A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

2.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。
A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

3.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A ）的原则。
A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

4.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。
A.2m B.3m C.4m D.5m

5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A ）以上20万元以下的罚款。
A.10万元 B.5万元 C.15万元 D.10万元

6.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师


7.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 ( D )的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。
A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

8.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m的距离？（B ）
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（　B　）考核合格后方可任职。”
A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

10.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向( D )报告。
A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

11.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

12.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。
A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.
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