四川内江市第六中学物理八年级下册期末考试同步测评
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、起重机吊着重 2×104N 的物体，以 0.5m/s 的速度在空中匀速直线上升。若不计空气的阻力，则起重机钢丝绳对物体的拉力 F的大小是（　　）   
A．F＞2×104N	B．F＜2×104N	C．F＝2×104N	D．F≥2×104N
2、积极承担家务劳动是中学生应具有的品德。小明同学从超市购买了一箱质量为5kg的鸡蛋，并进行了下列估测，其中最符合事实的是（　　）  
[image: 图片_x0020_1258577389]
A．箱内约有80个鸡蛋	B．一个鸡蛋的直径约为6dm
C．一个鸡蛋重约为5N	D．鸡蛋的密度约为2g/cm3
3、
如图所示，置于地面上的物体甲，沿水平地面做直线运动时，受到大小不变、水平向左的拉力F，受到地面的滑动摩擦力f。若物体甲水平向右运动，它水平方向受到的合力大小为10牛，若物体甲水平向左运动，它水平方向受到的合力大小为6牛，则物体甲受到地面的滑动摩擦力f的大小（　　）  
[image: ]
A．一定为2牛	B．可能为8牛	C．可能为4牛	D．一定为16牛
4、如图所示，斜面长s=3m，高h=0.5m，建筑工人用绳子在5s内将重400N的物体从其底端沿斜面向上匀速拉到顶端，拉力是120N（忽略绳子的重力）．则下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．克服斜面摩擦力所做的功是160J
B．拉力的功率是50W
C．拉力所做的功是300J
D．斜面的机械效率是80%
5、下图为小红同学的脸庞外形和大小，通过凸透镜看她的脸庞时，不可能看到的像为下图的（　　）  
[image: 图片_x0020_648446683]
A．[image: 图片_x0020_2066182379]	B．[image: 图片_x0020_272727761]	C．[image: 图片_x0020_1921394016]	D．[image: 图片_x0020_1120277823]
6、如果把笼罩着地球的大气层比作浩瀚的海洋，我们人类就生活在这“大气海洋”的底部，承受着大气对我们的压强-------大气压。下列有关叙述中错误的是（　　）  
A． 马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在
B．标准大气压的数值为1.01×106帕（760mm汞柱）
C．大气压的大小与大气的密度有关，离地面越高的地方，大气压越低
D．水的沸点与大气压的高低有关系，大气压降低，沸点也会随之降低
7、同学们在进行估测大气压实验时，读出注射器的最大刻度为V，用刻度尺量出其全部刻度的长度为L接着先后按照图甲、图乙所示的情形(甲图没有盖上橡皮帽、乙图在排尽空气后盖上了橡皮帽)，沿水平方向慢慢地拉注射器，刚好拉动活塞时，弹簧测力计示数分别是F1和F2.下列计算式正确且最接近真实值的是（　　）  
[image: 图片_x0020_4]
A．F1L/V	B．F2L/V
C．( F2–F1)L/V	D．( F2+F1)L/V
8、力学知识的应用在我们的生活中随处可见，对如图的物理情境描述错误的是（　　）  
[image: 图片_x0020_100011]
A．甲图中跳水运动员起跳后上升过程中，动能转化为重力势能
B．乙图中关闭下游阀门B，打开上游阀门A，闸室和上游构成连通器
C．丙图中瓶盖上设计有条纹，是通过增加接触面的粗糙程度来增大摩擦
D．丁图中小丽穿溜冰鞋推墙，她对墙的推力与墙对她的作用力是一对平衡力
9、手机扫描二维码，相当于给二维码照了一张照片，如图是手机扫描物品上的二维码，登录网址、查看物品相关信息，下列说法中正确的是（　　）  
[image: ]
A．二维码位于摄像头的一倍焦距和二倍焦距之间
B．物体上的二维码是光源
C．二维码位于摄像头的二倍焦距以外
D．当二维码超出手机上设定的方框时，物品不动，把手机靠近物品
10、下列各情境中，小阳对书包做功的是（　　）
A．小阳背书包匀速走在水平路面上
B．小阳背着书包站在车站等车
C．小阳把放在地面的书包向上拎起
D．小阳不慎将书包从手中脱落
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、如图甲，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙。由图像可知当t＝1s时，物体受到的摩擦力为　     　N；t＝3s时，物体做　               　运动，受到的摩擦力为　     　N；当t＝5s时，物体做　         　运动。
[image: ]
2、起重机吊着5x103N的物体，当物体静止时，钢丝绳的拉力　     　5x103N（填大于，等于，小于）；当物体匀速下降时，钢丝绳的拉力　     　5x103N（填大于，等于，小于）。   
3、重5N的电灯，由灯绳吊着在竖直方向静止不动，电灯受　     　力和　     　力作用，施力物体分别是　     　和 　     　，这两个力的关系是　     　 。   
4、如图所示为探究杠杆平衡条件的实验装置，若每个钩码的质量为50g，为了让杠杆在水平位置恢复平衡，应在A点挂的钩码个数是　     　个；如图所示是赛艇比赛的场景，赛艇的桨可看成一个杠杆，赛艇的桨属于　     　杠杆。
[image: ][image: ]



5、用细线拴住一块棱长为10cm的正方体实心铝块浸没在水中保持静止，铝块未与容器接触，铝块所受浮力大小为　     　N，细线对铝块的拉力是　     　 铝的密度为  ，g取 
6、如图所示，小华用8N的力把重10N的物体沿斜面从底端匀速拉到顶端，斜面长10m，高6m，所用时间为5s，则该斜面的机械效率是　     　，物体受到的摩擦力是　     　N。
[image: 图片_x0020_100018]
7、将实心正方体甲、乙放在海绵上，凹陷程度如图，它们的质量分别为m甲、m乙，密度为ρ甲、ρ乙，则关于m甲、m乙和ρ甲、ρ乙的关系，可能存在的情况有：①m甲＞m乙，ρ甲＜ρ乙；②　                       　；  ③　                     　。（请再写出可能存在的两种情况）。
[image: ]
8、在探究“影响浮力大小的因素”时，同学们做了如图所示的一系列实验．请你根据图中弹簧测力计的示数等信息回答下列问题：
[image: ]
（1）物体全部浸入水中受到的浮力大小是　     　N；
（2）根据图甲、丙、丁实验可得出浮力的大小与　         　有关；
（3）根据图　           　实验可得出浮力的大小与排开液体体积有关；
（4）如果水的密度为已知量，g取10N/kg．请你根据图中的信息写出可以求出的三个物理量：①　         　；②　         　；③　               　．（提示：浮力质量体积）
9、中山舰是“浓缩了中国现代史“的一代名舰，其排水量780t,长64.48m,宽8.99m,它在安全航行中受到的最大浮力为　         　N.1938年中山舰在长江被日军击中，沉入19m深的江底，则沉没后的中山舰舰底受到水的压强是　         　Pa(g取10N/kg)
10、一杯水放在列车内的水平桌面上，如果水面突然发生了如图所示的变化，则列车的运动状态可能发生的变化是：①列车突然向　     　（选填“左””或“右”）启动；②列车向　     　（选填“左””或“右”）运动时突然刹车。
[image: ]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示，滑轮组悬挂在水平支架上，物体A重360N，动滑轮重40N，绳重和摩擦不计，某同学用力F竖直向下拉动绳子，使物体A在5s内匀速上升了1m，此过程中。求：
[image: ]
（1）拉力F的大小；
（2）拉力F做功的功率；
（3）滑轮组的机械效率。


2、已知重为G的长方体木块漂浮在水面上，浸入在水中的体积占总体积的  ，请你利用力学关系推导出：若把木块全部浸没于水中时，至少需要施加的压力为F压＝  G。  
[image: ]
3、如图所示为某国产汽车厂家研制的一种新型薄膜太阳能动力汽车。按照设计，其外壳的总体积为0.02m3，为减轻车体自身的质量，外壳采用一种硬度相当于钢铁2﹣5倍的聚丙烯塑料。求：
[image: 图片_x0020_100023]
（1）该车的整车质量为300kg，车轮与地面的接触总面积为0.05m2，则它静止在水平地面上时，对地面的压强是多少？（g取10N/kg）   
（2）该车在水平路面上匀速行驶3km，用时10min，此过程中受到的平均阻力200N，则牵引力做功的功率是多少？   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、实验桌上有带横杆的铁架台、刻度尺、弹簧测力计、细绳，另外还有相同规格的钩码一盒，质量不等的滑轮2个。小华选用这些器材，探究“利用动滑轮提升重物时，总功与被提升的物体所受的重力大小是否有关”。小华的主要实验步骤如下：
①用调好的弹簧测力计分别测出几个钩码和一个动滑轮所受的重力，分别用G和G动表示。如图所示组装实验器材，用弹簧测力计竖直向上匀速拉绳子自由端，绳子自由端所受拉力用F表示，绳子自由端移动的距离用s表示，钩码上升的高度用h表示。用弹簧测力计测出F，用刻度尺分别测出s、h。并把测量数据记录在表格中。
②更换另一个动滑轮，保持被提升钩码数量和钩码上升的高度h不变，仿照步骤①分别测量对应的F、s，用弹簧测力计测出动滑轮所受重力G动，并把测量数据记录在表格中。
③根据W总=Fs算出总功，并将W总记录在表格中。
[image: 图片_x0020_100045]
根据以上叙述，回答下列问题。（滑轮的轮与轴之间的摩擦很小，可忽略不计）：
（1）小华计划探究的问题中的自变量是　                     　；   
（2）根据以上实验步骤可知，小华实际探究的是总功与　                 　是否有关；   
（3）针对小华计划探究的问题，在实验步骤②中，正确操作是　                     　。   
（4）针对小华计划探究的问题，设计实验数据记录表。   
2、晓彤和小雪用如图所示的装置实验探究“滑轮组的机械效率”，每个滑轮重相同。
[image: ][image: ]
（1）使用滑轮组提升钩码的过程中，应该　             　拉动弹簧测力计；
（2）晓彤和小雪设计的实验数据记录表格如下表所示。
	滑轮组
	钩码重/N
	钩码上升高度/m
	弹簧测力计示数/N
	绳子自由端移动距离/m
	机械效率

	（a）
	2
	　     　
	　     　
	0.3
	　     　

	（b）
	2
	0.1
	0.8
	0.5
	50.0%

	（c）
	3
	0.1
	1.0
	0.5
	60.0%


①请你根据图（a）中的实验过程，弹簧测力计示数如图丙，将表中数据补充完整；
②对比（a）、（b）中的实验数据，得出的实验结论是：　                                                               　；
③对比（b）、（c）中的实验数据，可以探究　                     　的关系。
（3）提高效率的办法，通常是“改进结构”或“减小摩擦”。通过以上实验可知，对于提高滑轮组机械效率而言，“改进结构”可以理解为　                       　；晓彤和小雪认为还可以通过增加物重方法提高滑轮组的机械效率，这样做的前提是　                               　。
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