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1. 文档说明

1.1. 文档目的

本文档主要用于指导相关人员对外网基础环境进行集成验收工作。这里所说的相关人员包括：
业主单位： 监理：
承建单位：
1.2. 适用范围

本文档只适用于 恢复启用工程外网基础环境进行集成验收。验收内容只包括合同中所要求的在集成测试验收阶段必须实现的各项要求及相关文档。
本文档不适用于内网基础环境的验收。
1.3. [image: ]参考资料


	编号
	
	文档标题
	版本号
	参考章节

	1
	《
	恢复启用工程实施方案》
	
	全文

	2
	《
	恢复启用工程集成招标文件》
	
	全文

	3
	《
	恢复启用工程集成合同》
	
	全文



2. 项目概述

2.1. [bookmark: _TOC_250024]背景

————————恢复启用工程是由国家发展和改革委员会办公厅（以下简称“办公厅”）和国家发展和改革委员会经济运行局（以下简称“运行局”）作为建设单位负责建设的电子政务项目，项目最终用户为运行局。
本项目于 2006 年 11 月 30 进行公开招标。通过竞标，中国国信信息总公司
（以下简称“国信”）于 2007 年 1 月 4 日收到中标通知书，作为系统集成商的第一候选单位开始承担本项目 A 包硬件和基础软件系统集成的建设工作。经过初步调研、方案落实和商务谈判，国信与发改委办公厅于 2007 年 7 月 4 日正式签订合同，明确了双方的法律关系。
2.2. [bookmark: _TOC_250023]项目工作范围

(1) 相关文档编写及管理
按照工程初步设计的技术要求和总体实施计划要求，进一步向软件开发单位、内外网机房的运维单位进行需求调研，进一步对系统集成技术细节进行细化，完 成系统集成实施方案的编制。
(2) 硬件和基础软件集成
对合同中部署于内外网机房中的全部硬件和基础软件进行集成。完成全部软硬件设备的安装、调试及验收，并部署到使用位置，实现本项目下全部硬件设备和基础软件的集成，为业务应用系统提供良好运行环境。
(3) 应用软件集成
对应用系统开发商提供技术支持、咨询和指导，协助应用系统开发商完成应用系统和数据库的部署，并对其联调和测试提供硬件环境相关的协助。
(4) 培训、技术支持和售后服务
完成对系统运行维护人员的培训工作，并提供技术支持和售后服务。
(5) 技术咨询
为用户单位提供技术咨询等其他相关服务，并积极协助业主开展与本项目有

关的工作。
2.3. [bookmark: _TOC_250022]项目目标

针对本项目，按设备、网络、操作系统、应用软件等几个方面进行测试验收。
(1) 对服务器、网络设备和其他相关设备进行检查，是否存在硬件故障；
(2) 对网络性能进行检查，是否存在故障，如核心层交换机、接入层交换机是否存在问题和隐患，是否能满足系统多应用、高流量的业务特点。
(3) 服务器等设备的性能进行检查，是否存在系统问题和隐患，业务系统工作是否正常。
(4) 相关应用软件进行检查，是否正常工作，并进行性能调优，满足业务系统性能和安全的要求。
2.4. [bookmark: _TOC_250021]阶段划分

大致可以分成以下六个阶段：
第一阶段：2007 年 7 月 9 日正式签订。
第二阶段：2007 年 8 月 3 日提交《实施方案初稿》
第三阶段：2007 年 9 月中旬之前，完成货物到货及设备的安装调试； 第四阶段：2007 年 11 月中旬之前，完成集成验收。
第五阶段：即 2008 年 6 月至 2009 年 6 月试运行； 第六阶段：2009 年 6 月之内，完成系统验收
2.5. [bookmark: _TOC_250020]外网网络基础环境
2.5.1. 外网设备部署图
外网设备按如下图所示方法在机柜上进行部署。插槽和端口分配
所有服务器使用 RJ45 网线接入交换机 YXJ-WW-SW01（华为交换机LS-S3526C）
使用固定 24 个 10/100/1000 电口连接相关交换机、服务器设备(1)与发改委外网上级交换机相连

使用固化 10/100/1000 自适应端口的第 1 端口。(2)与服务器设备互联
[image: ]使用固化 10/100/1000 自适应端口的第 2 至 6 端口。跳线分配
	序号
	本地设备
	对端设备
	跳线类型
	跳线编号
	数量

	1
	YXJ-WW-SW01
	发改委外网上级交换机
	RJ45
	YXJ-WW-TX01
	1

	2
	YXJ-WW-SR01
	YXJ-WW-SW01
	RJ45
	YXJ-WW-TX02
	1

	3
	YXJ-WW-SR02
	YXJ-WW-SW01
	RJ45
	YXJ-WW-TX03
	1

	4
	YXJ-WW-SR03
	YXJ-WW-SW01
	RJ45
	YXJ-WW-TX04
	1

	5
	YXJ-WW-SR04
	YXJ-WW-SW01
	RJ45
	YXJ-WW-TX05
	1

	6
	YXJ-WW-SR05
	YXJ-WW-SW01
	RJ45
	YXJ-WW-TX06
	1


2.5.2. 拓扑结构



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908057046047006042
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