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1、试验目的与任务：
（1） 把握十四种布拉维空间格子〔点阵〕形式；
（2） 把握等大球体的严密积存原理；
（3） 把握配位多面体共顶或共面连接的状况；
（4） 把握几种常见的无机化合物的晶体构造模型；
（5） 通过晶体模型观看，理解同质多晶现象；理解晶体的构造与性质之间的关系。
2、结晶学学问根底：
2.1 十四种布拉维格子
对应于每一个晶体构造，均可以抽象出一个相应的空间点阵，由于晶体是内部质点在三维空间作有规章重复排列的固体，对于每一种晶体构造，均可以抽象出一个相应的空间点阵，对于同一个空间点阵，假设所取的三组不共面的行列不同，就可以划分出不同的平行六面体，由于不同的晶体可以抽象出不同的空间点阵，为了更好的争论晶体构造的根本特征，使所划分出来的平行六面体具有充分的代表性，因此规定了选择平行六面体时所遵循的规章：
1) 所选平行六面体的对称性应符合整个空间点阵的对称性；
2) 在不违反对称性的条件下，应选择棱与棱之间直角关系最多的平行六面体；
3) 在遵循前两条的前提下，所选的平行六面体的体积应为最小；
4) 当对称性规定棱间交角不为直角时，应选择结点间距小的行列作为平行六面体的棱，且棱间交角接近于直角的平行六面体。
依据以上划分原则，对于七个晶系的晶体，共有十四种不同形式的空间格子。
2.2 球体严密积存原理
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