﻿2024四川建筑安全员B证考试题库及答案（推荐）
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

2.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（ C ）
A.1圈 B.2圈 C.3圈 D.5圈

3.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B）管理协议。
A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

4.塔式起重机拆装方案由（C ）审批。
A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

5.上下交叉施工作业时应采取（A ）措施。
A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石


6.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

7.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）
A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
C.立杆搭接长度不应小于0.5m
D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内


8.某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.4

9.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 ( D )。
A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

10.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B）和现场处置方案构成。
A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

11.建筑行业职工负伤后 ( A )内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938106140127006043

