110kV 变电站典型二次回路图解作者:蒋剑
2023-12-01

前言一

目前,在针对电力系统职工和电力专业学生的培训教材中,关于二次接线的内容照旧主要以电磁式继电器回路为讲解例如。在微机保护已经普遍应用的今日,这种模式在很大程度上已经脱离了电力生产的实际状况,造成了理论与实践的脱节,尤其不利于基层技术人员的培育。

形成这种局面的缘由是多方面的。首先,在教学中,继电器回路它具有接线简 明、原理清楚、易于理解的优点,便于学生理解,而微机保护装置由于承受了微型计算机作为核心,很多功能都由芯片运算完成,在保护原理的算法和实现上进展了很大的改进,对高等数学及计算机等专业学问水平要求较高,不利于讲解和普及。其次,电磁式继电器保护装置的定型化程度很高,各项技术条件在电力系统内得到了高度的认同。微机保护则是由不同厂商依据继电保护的根本原理独立开发的,各套产品之间在配置原则、保护算法等方面存在较大差异,尽管经过确定时间的运行实践,我们总结出了确定的阅历,但是照旧很难确定地将某一种产品作为范例进展推广,这也导致了在教学中对微机保护二次接线提及较少。
在微机型继电保护和自动装置的二次接线方面,由于实际工作状况的不同,各供电公司的相关部门目前承受最多的照旧是“师傅—徒弟”言传身教和班组学习的模式。这种各自为战的模式不利于技术的沟通与推广,也不利于电力系统人才的培
养。鉴于此,针对 110kV 变电站主要继电保护和自动装置的二次回路接线,笔者结合本单位的生

产实践编制了本文。本文以国内各大微机保护厂商设备为例,结合图纸讲解二次回路的工作方式,较少涉及继电保护原理,主要面对电力系统中刚参与工作的大中

专学生编写,力求浅显易懂又不失专业性,使他们能尽快完成理论与实践的结合,投入工作中去。

前言二

我始终有一个想法,那就是二次接线必需与继电保护作为两个专业分开。虽然两者有着千丝万缕的联系,但是我认为——至少在教学上——应当予以更大程度的独立化,就如同我制作此文的目的:进展二次接线的学习,或者说尽快的学会看二次图纸,不涉及较深的继电保护原理。我认为,在微机保护时代,供电公司的一般技术人员已经很少参与保护装置的研发工作,所以,对于微机保护在继电保护原理方面的工作方式,我们当中的大多数人不需要进展太深入的学习。很多学问点,我们只要简洁的了解或者记住结论就可以了。

很多刚开头学习的朋友问我:“二次回路简洁吗?难学吗?”事实上,我认为,只要你明白一个“干电池、开关、灯泡”组成的照明回路是如何工作的,那么你就算是入门了。

为什么这么说呢?针对二次回路分析的文章有很多,从各个方面对绘图、识图等方面进展了阐述。实事求是的讲,作为入门的一种学习途径,我认为大家恰恰无视了最为简洁的方法:从纯粹电路学的角度来看二次回路。二次回路是什么?它的本质就是一个两端电压为 220V 的直流回路罢了。从电路学的角度来看二次回路,也正符合了

我最初“尽量抛开继电保护原理”学习二次回路的思路。前言三
完成这个文件的制作是我很久以来的想法,《图解》在我的博客连载以后,很多朋友就很多问题和我进展了沟通,对此,我感到格外的愉快。关于二次回路的书籍有很多,我期望自己编写的这个小册子能够与以往的书籍有所不同:这不是一本讲义,而是我们沟通学习的一个平台。
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