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1.1 编制依据

1、西安地铁三号线 9 标施工设计、施工图
2、《起重机械安全规程》GB/T 6067
3、《起重机用钢丝绳检验和报废有用标准》GB/T 5972
4、《起重机设计标准》GB/T 3811
5、《重要用途钢丝绳》GB 8918
6、《工程建设安装起重施工标准》HG20231
7、SCC2500C 型履带吊车使用说明书、机械性能表。
8、《建筑工程安全生产治理条例》〔国务院第 373 号令〕
9、《特种设备监察条例》〔国务院第 393 号令〕
10、《危急性较大的分局部项工程安全治理方法》〔建质[2023]87 号〕
11、盾构机设计加工图纸，盾构设备装箱清单
12、中铁电气化局下发的关于起重设备吊装治理方法。
13、以往的盾构机吊装阅历。
14、〔GB50017-2023〕钢构造设计标准

1.2 编制原则

1、严格执行国家和西安市有关工程建设的各项方针、政策、规定和要求。
2、遵守、执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业安康等各方面的工程目标。
3、充分争论现场施工环境，妥当处理施工组织与周边接口问题，周密安排交通疏导， 使施工对周边环境的影响最小化。
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