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一、单选题(210题)
1.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 ( A )的特种设备安全负责。
A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

2.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

3.高处作业的安全防护设施应做到（A ）、工具化。
A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

4.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 ( A )进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

5.（ D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。
A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

6.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时，此检查评分表不应得分。
A.30 B.40 C.50 D.60


7.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C ）。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

8.单排脚手架搭设高度不应超过（C ）。
A.18m B.21m C.24m D.50m

9.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

10.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 ( D )止。
A.建设开工之日起至有意外伤害发生
B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
C.开工令下达起至竣工
D.建设工程开工之日起至竣工验收合格


11.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

12.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。
A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制
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