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第一章  总体施工组织布置与规划

 第一节 编制说明
通过对本工程招标文件进行深化探讨和分析，综合考虑本工程的施工特点和施工实际须要，结合以往同类工程施工的阅历，对本工程的施工方案、施工管理、质量管理、工期支配、平安文明施工与新技术、新工艺等方面进行周密的部署，制订出本施工组织设计。
本施工组织设计编制的目的是：为本工程施工供应一份完整的纲领性文件，用以指导工程的施工与管理，确保沁水县花园路道路拓宽改造工程施工优质、高效、平安、文明地完成，交予业主运用，体现用户至上，业主满意的企业精神。
本施工组织设计编制的原则是：严格遵守招标文件和规范的各项规定与要求，依据工程的特点，细致组织施工，确保工程质量和工期达到业主满意。合理支配施工依次，做到布局合理、重点突出、全面绽开、平行交叉作业、科学组织、均衡生产。各工序紧密连接，避开不必要的重复工作与窝工，以保证施工连续、均衡、有节奏的进行。
[bookmark: _Toc64270349][bookmark: _Toc64220149][bookmark: _Toc87798108][bookmark: _Toc64206433][bookmark: _Toc87799038][bookmark: _Toc87522796][bookmark: _Toc63938768][bookmark: _Toc77948718]其次节 编制依据
（1）沁水县花园路道路拓宽改造工程地形、周边状况，水准点、气象、交通运输道路。
（2）国家现行的公路工程的政策、法规、施工验收规范、质量标  准等有效版本。
   （3）沁水县花园路道路拓宽改造工程。
   （4）公司有关质量、平安与现场文明施工管理等企业标准。
   （5） 严格遵守招标文件规定的格式和内容，依据工程的实际状况，围绕重点工程项目，统筹支配，突出关键工序和特别工序。
   （6）科学合理配置资源，做到机械化作业、流水作业和标准化作业，合理配备劳动力资源，加强内部管理，降低工程成本，提高经济效益。
   （7）遵循招标文件各项条款要求，严格依据设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织施工，确保工程质量合格。
   （8）充分发挥我公司丰富的公路施工阅历，合理配置大型机械设备，调配有阅历丰富、技术水平高的管理人员，保证本工程按期完工。
   （9）确保实现进度、质量、平安与文明施工的预期目标。
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项目名称：沁水县花园路道路拓宽改造工程
支配工期：180日历天
本工程范围与工程内容：
 设计施工图纸范围内车行道拓宽改造、人行桥改造、给排水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、既有路面补强罩面等。
                 第四节 施工条件
（1）施工现场
施工现场具备开工条件，水源和电源、道路可满意施工须要。
   （2）沁水县花园路道路拓宽改造工程。,施工工艺支配要合理,做到便利施工,节约用地。
   （3）本工程施工工作量大，但施工工期较为惊惶，须要
大量的人力物力。这就要求施工前要充分探讨本工程的特点，编制一套切实可行的施工组织设计方案，接受先进、科学的施工方法，合理地支配施工，确保本工程优质如期竣工，达到业主满意。
第五节 工程特点
1、投入人力、机械较多
   由于整个工程量大，工期紧，因此，要求单位时间内投入的劳动力、周转材料和机械数量均较多，因此，需合理组织和调配。
2、专业工种多
  本工程施工过程中，做好项目管理，使各工种协作协调。
3、质量要求高
  本工程我公司为保证目标实现，必需实行切实可行的保证措施，细心组织。由于本工程施工线路多，要严格把好工程质量关，对主要施工步骤应在得到业主与监理工程师的认可后方可进行下一步施工工序。对于关键施工步骤，施工时必需编制详细的施工方案，确保施工质量。
4、协调
   按招标文件的规定，本工程施工到竣工验收，协调工作是否顺当将干脆影响工程能否顺当实施，对此，我公司将充分发挥我公司与各主管部门具有良好协调关系的优势，既能为业主最大限度地削减协调难度，又完全能保证工程的顺当实施。

第六节 布置说明
在对本工程施工进行布置时，依据业主供应的场地实际状况
，原则上力求科学合理，充分利用场地资源，最大限度地满意施工需求，以确保工程质量、工期、平安生产、文明施工、环境爱惜、科学管理六大目标的实现。
依据上述要求，我们在对本工程的施工平面进行布置时，结合本工程施工特点对其施工平面分别进行有针对性支配，并遵循下列原则布置：
(1)尽量削减施工用地，使平面布置紧凑合理。
(2)合理组织运输，削减运输费用，保证运输便利通畅。
(3)施工段的确定，应符合施工流程要求，尽量削减专业工种和各施工段之间的干扰。
(4)各种生产生活设施应便于工人的生产生活。
(5)满意平安防火、劳动爱惜的要求。
第七节 施工阶段特点
1、由于本工程利用的临时用地主要为空地，施工总平面拟依据施工段划分为进行总平面布置，对部分临时生产设施与材料堆场、依据施工须要做适时调整。
2、依据各段施工特点，合理布置大型设备、满意施工须要，保证施工平安，在此基础上合理设置材料堆场和机械停放区，以尽可能避开搬运或减小运输距离。
3、临时生产设施与其它设施严格依据公路施工的标准进行布置。
4、办公区和生活区按相对即自工程开工起直至工程竣工交付前按施工段布置。
第八节 施工组织
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