乌鲁木齐第四中学物理八年级下册期末考试达标测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、生产生活中常常会用到各种机械设备，下列说法中不正确的是（　　）   
A．任何机械设备的效率总小于1
B．减小机械内部摩擦可以提高其效率
C．提高机械设备的效率可以节能减排
D．用机械设备做功越快，其效率越高
2、如图所示，四个体积相同而材料不同的球甲、乙、丙、丁分别静止在水中的不同深度处。所受浮力分别为F甲、F乙、F丙、F丁。密度分别为ρ甲、ρ乙、ρ丙、ρ丁以下说法正确的是（　　）  
[image: ]
A．F甲＜F乙＜F丙＜F丁 ，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
B．F甲＞F乙＞F丙＝F丁 ，ρ甲＝ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
C．F甲＜F乙＜F丙＜F丁，ρ甲＞ρ乙＞ρ丙＞ρ丁
D．F甲＜F乙＜F丙＝F丁，ρ甲＜ρ乙＜ρ丙＜ρ丁
3、关于功、功率、机械效率，下列说法中正确的是（　　）   
A．物体做功越多，功率越大
B．作用在物体上的力越大，物体所做的功越多
C．机械效率是表示物体做功快慢的物理量
D．同一滑轮组，增加物重可以提高机械效率
4、如图所示，浸没在水中一定深度的木块，从开始上浮到最后漂浮静止在水面上一段时间。这一过程浮力的变化是（　　）  
[image: 图片_x0020_1794227809]
A．先减少，后不变	B．先不变，后减少
C．先不变，后减少，再保持不变	D．先不变，后增大，再保持不变
5、如图所示，长方体铁块A静止放在水平桌面上，若把A略向右移动（这个过程中铁块A没有掉下去），则A对桌面的压力F、压强p的变化情况（　　）
[image: ]
A．F不变p不变	B．F不变p变大	C．F变小p变小	D．F变大p变大
6、关于重力、弹力和摩擦力，下列说法中正确的是（　　）
A．摩擦力的方向一定与物体运动的方向相反
B．物体受到的重力的方向总是竖直向下，有时还垂直于接触面
C．物体的重心一定在物体上
D．物体间如果有相互作用的弹力，就定存在摩擦力
7、如图所示，水平桌面上有甲、乙两个相同的烧杯，分别装有两种不同的液体，将两个相 同的物块分别放在两烧杯中，物块静止时，两烧杯液面相平，下列判断正确的是（　　）  
[image: 图片_x0020_721052138]
A．甲烧杯中液体的密度小于乙烧杯中液体的密度
B．甲烧杯中物块受到的浮力大于乙烧杯中小球受到的浮力
C．甲、乙两烧杯底受到液体的压强相等
D．甲烧杯对水平桌面的压强大于乙烧杯对水平桌面的压强
8、下图为小红同学的脸庞外形和大小，通过凸透镜看她的脸庞时，不可能看到的像为下图的（　　）  
[image: 图片_x0020_648446683]
A．[image: 图片_x0020_2066182379]	B．[image: 图片_x0020_272727761]	C．[image: 图片_x0020_1921394016]	D．[image: 图片_x0020_1120277823]
9、如图所示，将实心铁块（ρ铁>ρ水）挂在弹簧测力计下，当铁块下表面与水面相平时，铁块开始缓慢下降。若容器中水足够深，在铁块接触容器底前，能正确反映弹簧测力计示数F和铁块下表面到水面距离h关系的图像是（　　）  
[image: ]
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
10、一位体重为600N的同学在跳绳测试中，1min跳120次，每次腾空的最大高度平均为4cm，则他在跳绳过程中，克服重力做功的平均功率是（　　）  
A．48W	B．4.8×103W	C．4.8×104W	D．4.8×105W
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、将实心正方体甲、乙放在海绵上，凹陷程度如图，它们的质量分别为m甲、m乙，密度为ρ甲、ρ乙，则关于m甲、m乙和ρ甲、ρ乙的关系，可能存在的情况有：①m甲＞m乙，ρ甲＜ρ乙；②　                       　；  ③　                     　。（请再写出可能存在的两种情况）。
[image: ]
2、如图在粗糙斜面上将一个重为16N的物体匀速拉到高h处，沿斜面向上的拉力为10N，斜面长s＝2m、高h＝1m。其中物体受到的摩擦力大小为　     　N，斜面的机械效率为　     　。在高度相同时，斜面越长越　     　（选填“省力”或“费力”）。
[image: 图片_x0020_569560069]
3、如图所示，一艘轮船在甲海洋中航行，水面在轮船上的A位置。当该轮船驶入乙海洋中时，水面在轮船上的B位置。设轮船的总质量不变，轮船在甲、乙两海洋中所受浮力分别为F1和F2，甲、乙两海洋的海水密度分别为ρ1和ρ2。则F1　     　F2，ρ1　     　ρ2。（都选填“＞”、“＜”或“＝”）
[image: 图片_x0020_54619014]
4、如图所示的照相机，它的镜头是凸透镜，拍摄时，底片上成的是　           　（填成像性质）实像，如果将照相机镜头靠近被拍摄的物体时，像的大小将　     　 ，像距将　     　（后两空选填“变大”“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_488767645]
5、如图所示，将同一物体分别沿光滑的斜面AB、AC以相同的速度从底部均匀拉到定点A，已知道AB＞AC，如果拉力做的功分别为W1、W2  ， 拉力所做的功率分别为P1、P2  ， 则W1　     　W2  ， P1　     　P2．
[image: ]







6、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]

7、2021 年4月23日，中国人民解放军海军成立72周年，大型驱逐舰一一大连舰正式服役，其排水量达1.2万吨，则该驱逐舰在海面上航行时受到的浮力是　         　N，海面下5m处受到海水的压强是　     　Pa，当舰载机离舰后，舰身会　     　 （ 选填“上浮”、“下沉”或“保持不变”）。（g取10 N/kg，   ）  
[image: ]
8、如图所示，轻质杠杆OA中点悬挂重为60N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是　     　，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将　     　（选填“变大”、“变小”、或“不变”）。 这种杠杆相当于　     　滑轮。
[image: 图片_x0020_1449528378]
9、小明在学习了大气压强的知识后，自制了一个如图所示的气压计，瓶中装有适量的水，当他将自制气压计由楼下拿到楼上时发现细玻璃管中液面上升，说明大气压随高度的增加而　     　（选填“增大”、“减小”或“不变”）。若他将这个瓶子装满水，戴着隔热手套捏瓶子，发现细玻璃管中液面也能上升，说明力能使物体发生　     　。他还发现将装满水的瓶子放入热水中，细玻璃管中液面仍能上升，这又成了一支自制温度计，它的工作原理是　               　，在此过程中瓶内水的密度将　     　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）
[image: ]
10、 “蛟龙号”完成第20次下潜任务后，逐渐浮出水面，当排开水的质量为2000t时，受到水的浮力为　     　N；在“蛟龙号”浮出水面前的过程中，浮力将　     　，压强将　     　(选填“变大”、“变小”或“不变”)。   
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、如图所示,平底茶壶的质量是400g,底面积是40cm2,内盛0.6kg的开水,放置在面积为1m2的水平桌面中央.求:
[image: 图片_x0020_53182363]
（1）水对茶壶底部的压力;   
（2）茶壶对桌面的压强.   
2、
  2015年6月10日上午，第十七届中国•重庆国际汽车工业展正式开幕，坐镇重庆的中国自主品牌车企龙头﹣﹣﹣﹣﹣长安汽车也推出了其旗舰SUV车型长安CS75四驱版。如图所示，车静止于水平地面，整车质量为1600kg，每个轮胎与地面的接触面积为200cm2，展览当天由长安工作人员驾驶行进路程约3Km时，用时20min。
[image: ]
求：
（1）该车行驶的平均速度；   
（2）该车对水平地面的压强；   
（3）若该车在南滨路某水平路段匀速直线行驶了500m耗时2min，受到水平方向的阻力为自重的0.1倍，求牵引力在此路段所做的功。   
3、如图所示，盛有水的杯子静止在水平桌面上。杯子重1 N，高9 cm，底面积30 cm2；杯内水重2 N，水深6 cm，水的密度为1.0×103kg/m3，（g=10 N/kg），求：
[image: 图片_x0020_100017]
（1）水对杯底的压强是多少？   
（2）水对杯底的压力是多少？   
（3）杯子对桌面的压强是多少？   
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、在研究”凸透镜成像规律”的实验中：
[image: ]
（1）蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上的位置如图所示，恰能在光凭上得到一个清晰的倒立，等大的实像，则凸透镜的焦距为　     　cm。   
（2）保持蜡烛与凸透镜位置不变，换用一个不同焦距的凸透镜，将光凭向右移动才能重新得到清晰的像，此时像　     　（选填“变大”“变小”或“不变”），换用的凸透镜焦距可能为　     　。
A.10.0cm   B.20.0cm   C.30.0cm   D.35.0cm
（3）将上图中的凸透镜换成玻璃板后光屏上的像消失了，原因是　                             　。
2、在：“探究杠杆平衡条件”的实验中：
[image: 图片_x0020_100026]
（1）为方便测量力臂，实验前应先调节杠杆两端的平衡螺母，使之在　     　位置平衡；
（2）如图-1，此时杠杆处于平衡状态，如果在杠杆两端各挂一个相同的钩码，杠杆将　           　（选填“保持平衡”“顺时针转动”或“逆时针转动”）；
（3）如图-2是一个加宽的杠杆装置，此时杠杆处于平衡状态。若只将左侧的钩码改挂到A点正上方的B点，力臂是线段　     　（选填“OA”“OB”或“AB”），此时杠杆　     　（选填“仍能”或“不能”）保持平衡。
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