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（合同知识）货物购买合同

2、货物必须符合或优于国家（行业）	标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、乙方须在本合同签订之日起 15 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用， 并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 30	日内初步验收。初步验收合格后， 进入  15	试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  15		日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的， 视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的， 必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方 5 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。
6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30 号）的要求进行。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之 5 计算款额￥ 34570	元 ， 人 民币大写：	元整）后的 7 日内支付合同金额百分之  100	的价款；
2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的  7  日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续， 并由其向乙方核拨合同总价的百分之	款项： ￥ 元，人民币大写	元整；
3、合同履约保证金：在货物验收合格满 1 年 后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 15  日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥	元，人民币大写：	元整；
4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
六、售后服务

1、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，  48	小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 5 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货， 甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题， 乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
七、违约责任

1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过 天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1） 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2） 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外， 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3） 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后， 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物， 甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 的赔偿金给甲方。
（4） 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（5） 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）： 地址：地址：
开户银行：开户银行： 账号：账号：
电话：电话： 传真：传真：
签约日期：年月日签约日期：年月日
附件一：产品货物清单

	序
号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单
位
	数
量
	单价(元）
	金额(元）
	备注

	
1
	
服务器
	IBMSystemX

3850X5
	
联想（Lenovo）
	
套
	
1
	
114950
	
114950
	



	
2
	台式终端

机
	
启天 M4500
	
联想（Lenovo）
	
台
	
8
	
4702.5
	
37620
	

	
3
	笔记终端

机
	ThinkpadT4

40
	
联想（Lenovo）
	
台
	
3
	
10450
	
31350
	

	
4
	
无线音响
	soundlinkm

ini
	
BOSE
	
台
	
2
	
1964.6
	
3929.2
	

	
5
	笔记本终

端机
	
ThinkPadS3
	
联想（Lenovo）
	
台
	
1
	
13585
	
13585
	

	
6
	商用台式

机
	
A8800
	
联想（Lenovo）
	
台
	
1
	
11495
	
11495
	

	
7
	辅助扬声

器
	
CT-8
	尼沃

(Neworll)
	
只
	
2
	
1950
	
3900
	

	

8
	

功放
	

MA1200SX
	蜚声

(Famousound

)
	

台
	

1
	

6159.16
	

6159.16
	

	
9
	
调音台
	
AM440D
	丰力克

(PHONIC)
	
台
	
1
	
3500
	
3500
	

	

10
	

均衡器
	

PRO3231FA
	蜚声

(Famousound

)
	

台
	

1
	

4200
	

4200
	

	
11
	反馈抑制

器
	
DFP-212
	
Marani
	
台
	
1
	
4500
	
4500
	



	

12
	
电源时序器
	

PRO1018
	蜚声

(Famousound

)
	

台
	

1
	

1800
	

1800
	

	
13
	会议系统

主机
	
KE-3000
	科比特

(KEBIT)
	
台
	
1
	
14500
	
14500
	

	
14
	
主席单元
	
KE-330A
	科比特

(KEBIT)
	
支
	
1
	
2600
	
2600
	

	
15
	
客席单元
	
KE-330B
	科比特

(KEBIT)
	
支
	
15
	
2250
	
33750
	

	
16
	
延长线
	
BL8/20
	科比特

(KEBIT)
	
根
	
1
	
300
	
300
	

	
17
	手持式无

线话筒
	
KU-8084
	科比特

(KEBIT)
	
套
	
1
	
2400
	
2400
	

	
18
	
CD 播放机
	
DV-2042
	先锋

(pioneer)
	
台
	
1
	
500
	
500
	

	19
	机柜
	定制
	图腾
	个
	1
	2400
	2400
	

	
20
	线材及接

插件
	
定制
	
国产
	
批
	
1
	
5465
	
5465
	

	
21
	
投影机
	
EB-C740XN
	爱普生

（Epson）
	
台
	
1
	
14000
	
14000
	

	22
	投影幕布
	100 寸
	信鸽
	个
	1
	800
	800
	



	
23
	投影机吊

架
	
定制
	
国产
	
个
	
1
	
200
	
200
	

	
24
	线材及接

插件
	
定制
	
国产
	
批
	
1
	
2000
	
2000
	

	
25
	
平板电脑
	surfaceprO

3256G(i5）
	微软

（Microsoft）
	台
	3
	
13000
	
39000
	
9800

	
26
	
平板电脑
	Pro3256G

（i7)
	微软

（Microsoft）
	台
	3
	
10600
	
31800
	
8680

	
27
	针式打印

机
	EpsonLQ 系

列 610k
	爱普生

（Epson）
	
台
	
1
	
1500
	
1500
	

	28
	移动硬盘
	1TB
	西部数据(WD)
	个
	5
	800
	4000
	

	
29
	高速复印

打印机
	
SPC232SF
	
理光（Ricoh）
	
台
	
1
	
14000
	
14000
	

	
30
	单反数码

相机
	
D5200
	
尼康（Nikon）
	
台
	
1
	
10000
	
10000
	

	31
	碎纸机
	9911
	得力(deli)
	台
	4
	1000
	4000
	

	
32
	激光打印

机
	
HP1020plus
	
惠普(HP)
	
台
	
8
	
1300
	
10400
	

	33
	3 匹空调
	KFR-72lw
	格力(GREE)
	台
	1
	6000
	6000
	

	34
	2 匹空调
	KFR-50lw
	格力(GREE)
	台
	1
	5000
	5000
	

	35
	财务软件
	财务通
	用友
	套
	1
	26000
	26000
	12600



	

36
	
实验室研讨办公桌
	2200*1000*

750/2000*1

000*750
	

安居
	

张
	

3
	

3832.015
	

11496.045
	

	
37
	实验室研

讨办公椅
	
常规
	
安居
	
把
	
3
	
2884.2
	
8652.6
	

	
38
	实验室书

柜
	3200*2000*

400
	
安居
	
组
	
2
	
4389
	
8778
	

	39
	椅子
	标准
	安居
	张
	2
	1254
	2508
	

	
40
	实验室多

功能柜
	800*350*12

00
	
安居
	
组
	
10
	
1045
	
10450
	

	
41
	实验室研

讨沙发
	1+1+3/3 人

位
	
安居
	
套
	
4
	
5852
	
23408
	

	

42
	

配套茶几
	1200*600*4

50/600*600

*450
	

安居
	

张
	

10
	

616.55
	

6165.5
	

	



43
	


实验室研讨会议桌
	2400*1200*

750/4800*1

500*750/60

00*1200*75

0
	



安居
	



张
	



3
	



8221.015
	



24663.045
	

	
44
	配套研讨

椅
	
标准
	
安居
	
把
	
34
	
940.5
	
31977
	



	
45
	实验室职

员桌
	1500*1400*

1200mm
	
安居
	
位
	
7
	
2351.25
	
16458.75
	

	
46
	配套职员

椅
	
标准
	
安居
	
把
	
7
	
2037.75
	
14264.25
	

	
47
	实验室文

件柜
	850*400*18

00
	
安居
	
组
	
15
	
783.75
	
11756.25
	

	
48
	
保险柜
	600*600*80

0
	
安居
	
个
	
2
	
2090
	
4180
	

	
49
	实验室设

备架
	1000*500*2

000mm
	
安居
	
组
	
2
	
1337.6
	
2675.2
	

	
50
	实验室多

功能桌
	1600*800*7

60mm
	
安居
	
张
	
2
	
2090
	
4180
	

	51
	碎纸机
	GD9315
	金典（Golden）
	台
	1
	1515.25
	1515.25
	

	52
	碎纸机
	GD9502
	金典（Golden）
	台
	2
	1003.2
	2006.4
	

	53
	碎纸机
	GD9606
	金典（Golden）
	台
	1
	710.6
	710.6
	

	
54
	液晶投影

机
	
EB-C745WN
	爱普生

（Epson）
	
台
	
2
	
12540
	
25080
	

	55
	投影幕布
	120 寸
	红叶
	块
	2
	1254
	2508
	

	56
	无线模块
	定制
	国产
	台
	1
	1985.5
	1985.5
	

	
57
	吊架与安

装
	
定制
	
国产
	
批
	
1
	
627
	
627
	



	
58
	线材与安

装费
	
定制
	
国产
	
套
	
1
	
2351.25
	
2351.25
	

	
59
	
打印机
	
LQ-80KF
	爱普生

（Epson）
	
台
	
1
	
2500
	
2500
	

	
60
	票据打印

机
	
PLQ-20K
	爱普生

（Epson）
	
台
	
1
	
2900
	
2900
	

	合计（万元）：69.14 万元（大写：陆拾玖万壹仟肆佰元整）



附件二：产品配置说明

	序
号
	产品
名称
	
品牌
	
型号
	
配置

	









1
	








服务器
	








联想

（Lenovo）
	







IBMSyst emX3850 X5
	产品类别：机架式；产品结构：4U；探听过滤器大小： 288M 探听过滤器；CPU 类型：Intel 至强 E7-4800；CPU 型号：XeonE7-4820；CPU 频率：2.0GHz；智能加速主频：2.266GHz；标配 CPU 数量：2 颗；最大 CPU 数量： 4 颗；制程工艺：32nm；三级高速缓存：18MB；总线规格：QPI5.86GT/s；CPU 核心：八核；TPCC：高配峰值≥300 万；CPU 线程数：16 线程；扩展槽：7×半长PCI-E；内存类型：PC3-8500、CL7、ECC、DDR3-1066、
LPRDIMM；内存容量：32GB；内存配置数目：≥64GBDDR3
（8*8G）；最大内存容量：1TB；内存保护技术：支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验；硬盘接口类



	
	
	
	
	型：SAS；标配硬盘容量：900GB；当前硬盘容量及数目：≥5 块企业级热插拔 SAS600G10krpm 硬盘；硬盘描述：3 块 300GB10K2.5 寸 SAS 硬盘；内部硬盘架数： 最大支持 8 块串行连接的 SCSI（SAS）或 16 块 SASSSD 硬盘；热插拔盘位：支持热插拔；最大支持内置硬盘 数目：8 块 2.5 英寸 6Gbps 带宽 SAS 热插拔硬盘，或者 16 块以上 1.8 英寸 SSD 固态闪存盘，在使用 SSD 固态 盘 时 提 供 200K 以 上 IOPS； 磁 盘 控 制 器 ： ServerRAIDM5015；网卡：四个千兆以太网接口；RAID 模式：RAID0，1，5，10；缓存：512MB；带电池保护： 可升级支持 RAID6；光驱：标配不提供；存储连接卡： 配置 8GbFCHBA 卡；网络控制器：双端口千兆网卡；标准接口：热插拔风扇；PCII/O 插槽：7 个 I/O 插槽,7 个 PCI-E2.0 插槽 x8,其中 1 个可支持 PCI-E2.0x16； 热插拔组件：电源、风扇、硬盘；系统管理：AlertonLAN2， 服 务 器 自 动 重 启 ， IBMSystemsDirector， IBMServerGuide，集成管理模块（IMM），光通路诊断（单独供电），适用于硬盘驱动器/处理器风扇/内存的 PredictiveFailureAnalysis，WakeonLAN，动态系统分析， QPIFaildown， 单点故障转移； 系统支持： WindowsServer2008（ Standard， Enterprise 和
DataCenterEdition，32 位和 64 位）、32 位和 64 位



	
	
	
	
	RedHatEnterpriseLinux、	SUSEEnterpriseLinux

（	Server 和	AdvancedServer）	、

VMwareESXServer/ESXi4.0。

	















2
	













台式终端机
	














联想

（Lenovo）
	














启天

M4500
	平台： intel； 处理器 :IntelCOREi3； 频率： ≧ 3.3GHz；颜色：黑色；操作系统：Win7；板 intelH61 及以上；电脑类型：台式电脑主机；产品定位：入门娱乐；重量：8KG；CPU 描述：intel 其它；处理器系列：酷睿 i3；CPU 型号：四代酷睿 i3-4150；三级缓存：3MB；显示器：19 英寸；宽屏：LED 液晶；核心数
/线 程 ： 双 核 ； 内 存 容 量 ： 2G； 内 存 类 型 ： DDR31333MHz；最大支持容量：8G；硬盘容量：500G； 接口类型 SATA；硬盘转速：7200；显卡定位：集成显卡；显卡类型：集成；显卡芯片：集显；显存容量： 共享显存；显示屏类型：无；显示器尺寸：无；显示比例：无；屏幕分辨率：无；机箱：标准立式；开关： 顶置；电源：≦190W；背光技术：无；光驱类型： DVD；内置/外接：内置；光驱描述：DVD；指取设备： 有线光电鼠标/PS2；键盘描述：有线防水抗菌键盘/PS2； 前部：USB2 个；音频接口：耳机、麦克；读卡器：无； 其他：无；COM：无；PS/2：无；视频输出：VGA；后
部 USB：有；RJ45：有。
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	笔记
	联想
	Thinkpa
	平台：intel；颜色：黑色；操作系统：win7；产品定



	
	终端机
	（Lenovo）
	dT440
	位： 商务便携； 外形尺寸长度： 232.5mm 宽度： 339mm；厚度规格：便携轻薄；厚度：21mm；重量：1.68Kg； 处理器描述：inteli7；处理器系列：第四代英特尔酷睿 i7-4510U 处理器；CPU 型号：i7-4510U；CPU 主频：2.0睿频至 3.1GHz；三级缓存：4M；核心数：双核芯四线程 ； 内 存 容 量 ： 8GBPC3-12800； 内 存 类 型 ： 1600MHzDDR3L；最大内存支持容量：12G；硬盘规格：
500G-1T(有 SSD)；硬盘容量：500G+16GM.2；接口类型：SATA 硬盘+固态硬盘；硬盘转速：7200 转；显卡类型：双显卡；显卡定位：性能级独显；显卡芯片： 双显卡切换，NVIDIAGeForceGT720M；显存容量：1GB； 显示屏类型：非触摸；屏幕规格：14 英寸；屏幕尺寸： 14 英寸；屏幕比例：16:9；屏幕分辨率：1366x768； 背光技术：LED 背光；光驱类型：无内置光驱；音频系统：RealtekHDAudio，DolbyAdvancedAudiov2；扬声器：内置扬声器；杜比音效：支持；麦克风：内置麦克风；无线局域网：有；USB3.0：2*USB3.0；局域网描述：1000Mbps 以太网卡；蓝牙：支持蓝牙功能； 摄像头：720pHD 摄像头；数据接口：2×USB3.0；视频接口：VGA，MiniDisplayPort；音频接口：耳机/麦克风二合一接口；其他接口：RJ45（网络接口），电源
接口，ExpressCard；触摸板：有；摄像头像素：720P；



	
	
	
	
	指纹识别：有。
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无线音响
	











BOSE
	











soundli nkmini
	音响类型：便携蓝牙音响；声道系统：2.0 声道；有源无源：有源；控制方式：按键；扬声器单元：2x1 英寸；音响颜色：灰色；音响材质：金属（铝合金）； 音响尺寸：51×180×58mm；音响重量：0.67kg；供电方式：电源：220V/50Hz，锂电池；音频接口：3.5mm 音频接口；技术：被动双模共振；材料：铝制金属外壳， 附带充电底座其他特点；无线接收范围:约 9 米；插墙式充电器线长：1.37m；播放时间：≧7 小时；无线连接方式：蓝牙；配件：可以选配封套；音箱尺寸：≦ 5.1cm*18cm*5.8cm；音箱重量：≦670 克；底座尺寸：≦
1.27cm*15.24cm*5.1cm；底座重量：≦49.6 克；充电器尺寸：≦5.7cm*4.4cm*1.3cm；充电器线缆长度：≧
1.35 米；充电器输入电压范围：100-240V；连接距离：

≧10 米。
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笔记本终端机
	




联想

（Lenovo）
	




ThinkPa dS3
	产品定位：轻薄便携本，商务办公本，Ultrabook 笔记本； 超极本特性： 商用； 操作系统： 预装Windows7HomeBasic64bit（64 位家庭普通版）；主板芯片组：IntelHM77；CPU 系列：英特尔酷睿 i74 代系列； CPU 型号： Intel 酷睿 i74510U； CPU 主频： 1.9GHz；最高睿频：3100MHz；总线规格：DMI5GT/s；
三级缓存：4MB；核心架构：Haswell；核心/线程数：



	
	
	
	
	双核心/四线程；制程工艺：22nm；指令集：AVX2， 64bit；功耗：15W；内存容量：8GB（8GB×1）；内存类型： DDR3L（ 低电压版） 1600MHz； 插槽数量： 1xSO-DIMM； 最大内存容量： 8GB； 硬盘容量；
512GBSSD；硬盘描述：混合硬盘（SSD+7200 转 HDD）； 光驱类型：无内置光驱；触控屏：不支持触控；屏幕尺寸： 14 英寸； 显示比例： 16:9； 屏幕分辨率： 1600x900；屏幕技术：LED 背光；显卡类型：双显卡（性能 级 独 立 显 卡 ＋ 集 成 显 卡 ） ； 显 卡 芯 片 ： AMDRadeonHD8670M＋IntelRadeonHD4400；显存容量： 2GB；显存类型：DDR3；显存位宽：64bit；流处理器数量：384；DirectX：11；摄像头：720pHD 摄像头； 音频系统：内置音效芯片；扬声器：内置扬声器；麦克风：内置麦克风；无线网卡：Intel7260BGN；有线网卡：1000Mbps 以太网卡；蓝牙：支持，蓝牙 4.0 模块；数据接口：2×USB3.0（其中一个 powered 供电 USB 共 用 接 口 ） ； 视 频 接 口 ： miniHDMI， miniDisplayPort；音频接口：耳机/麦克风二合一接口；其它接口：RJ45（网络接口），电源接口；读卡器：4 合 1 读卡器（SD，SDHC，SDXC，MMC）；扩展插槽：Onelink；指取设备：一体化多点触控触摸板，指
点杆；键盘描述：背光键盘，全尺寸键盘；指纹识别：



	
	
	
	
	支持智能指纹识别功能；电池类型：4 芯锂电池；续航时间：5-9 小时，具体时间视使用环境而定；笔记本重量：1.78Kg；长度：333mm；宽度：225mm；厚度：
20.5mm。
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商用台式机
	




联想

（Lenovo）
	





A8800
	类别：主机+显示器；平台：Intel 平台；预装系统： Windows8；CPU 型号：I7-4770；CPU 核心数：四核； 内存容量：16GB；内存类型：DDR31600；硬盘容量： 2TB；三级缓存：4MB；显卡类型：独立显卡；显卡芯片：AMDRadeonHD8570；显存容量：2GB；屏幕尺寸：23 英寸；光驱：DVD 刻录机；USB 接口：有；视频接口：
有。
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辅助扬声器
	





尼沃

(Neworll)
	






CT-8
	灵 敏 度 ： 96dB； 阻 抗 ： 8ohms； 频 响 范 围 ： 70Hz~19kHz；指向性：60°*60°；单元配置：LF:1*8”， HF1*1.”总功率：150W(RMS)；尺寸：248*275*435mm； 重量：11.5KG；总功率：200W(RMS)/500W(PGM)；高音功率：50W；低音功率：150W；板材：高密板；五金： 角铁；颜色：白色；Dimensionsw*d*h 体积（内）： 248*275*435mm；	PackingW*D*体	积	(外	)：
315*305*510mm；Weigh:重量：11.5Kg。
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功放
	蜚声
(Famousou nd)
	
MA1200S X
	同时带载下的每通道功率：8Ω：310W；4Ω：500W；2Ω：
600W；桥接功率：8Ω：1000W；4Ω：1350W；频率响应： 20Hz–20kHz； 总谐波失真： <0.05； 信噪比：



	
	
	
	
	>80dB；阻尼系数：>200；分离度：>70dB；转换速率：
>20V/μs；输入灵敏度：26dB/32dB/38dB；输入阻抗 (不平衡/平衡)：10kΩ/20kΩ；电压增益（8Ω时）： 38dB； 功放拓扑类别： ClassAB、 2-tierClassH、3-tierClassH；风路：从面板吸风向后吹；输出类别： AB；冷却：Airflowfromfronttorear；输入：XLR;输出	：	NL4/Bindingpost；	前	面	板	： VU/SIG/clip/Protect/BRG/PARindicator；后面板： Powerswitch/Volumecontrol；保护功能：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF； 输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座；输出部分：两位红黑接线柱、NL4 型SPEAKON 插座； 指示灯：待机、电源、信号、削峰、保护、并接、桥接； 前面板功能：电源开关、音量控制旋钮；后面板功能：立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择 开关、柔性剪峰选择开关、接地选择开关；产品外形尺寸(宽 x 深 x 高)： 483mmx405mmx89mm； 净重： 8.2kg；毛重：9.8kg；电源：不可脱拔 IEC 标准电源插头电源线，供电要求：AC220V/50Hz.±10%。
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调音台
	
丰力克

(PHONIC)
	

AM440D
	选配支架：AM 系列为小型多功能的调音台,它有 5-24
个 mono 麦克风/高电平和立体输入的声道小型多功能混音器.在录音或增强声音运用中具有高保真音质的



	
	
	
	
	输出,得益于超低噪音的前置扩大器.高通滤波器有效地消除了多余的杂音,如隆隆声,爆破声,风噪声和回音.在多段 EQ,DFX,两组电平表和高音量耳机输出的帮助下,用户可以随心所欲地驾驭调音台.经辅助输出和辅助倒送迷你立体声 I/O 为调音台增色不少,使其与
MP3,MD 或计算机音响录音设备完美地结合。
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均衡器
	
蜚声(Famousou nd)
	

PRO3231 FA
	信噪比：>95dB；频响：20Hz-20kHz±0.5dB；总谐波失真 THD%：<0.01%；频率 Frequency：>90%；均衡增益EQcontrolgain： ± 15dB； 动态范围 Dynamicrange：
118dB；输入增益 Inputgain：-∞-+6dB。
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反馈抑制器
	






Marani
	






DFP-212
	处理器：数字反馈抑制器；使用者可用记忆：16；可恢复(Recall)记忆体：20；输入：XLR-F 平衡/JACK× 2；输出：XLR-M 平衡/JACK×2；最大输入电平：9dBu； 最大输出电平：9dBu；THD+N：<0.01%@-6dBFS；S/N 比：>90dBA；频率响应：20Hz-20KHz+/-0.25dB；A/D 和 D/A 的解析度：24 比特；处理解析度：24×32 比特； 显 示 ： 2× 20 数 字 字 母 LCD 显 示 ； 外 加 连 接 ：
MIDI/USB；尺寸：19 英寸×1U。
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电源时序器
	
蜚声(Famousou nd)
	


PRO1018
	电力条件：单相 3 线；电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关；连接器件：DZ47C63；最大可连接线径(L.N/PE)：50mm2；接地端子：接线耳；时序通道
数量：8 通道；可输出通道数：8 通道；电力条件：单





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998034053054006042
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